@K1:Hellum/1661

@K2:Hervormde Kerk

@T1:onbekend 1661

<I>Eenbeukige kerk met een romaans bakstenen schip uit het midden van de 12e eeuw. Koor uit de vroege 13e eeuw, opgetrokken uit afwisselende lagen tuf<\-> en baksteen en aan het eind van de 13e eeuw in romano<\->gotische trant verbouwd. Gepleisterde toren.

<I>

@T2:Kunsthistorische aspecten

Deze kas is in het Groninger orgellandschap van de 17e eeuw moeilijk te plaatsen. Het schuine verloop van tussenvelden en bovenlijsten alsook de verhoogde zijtorens wijken af van het gebruikelijke beeld in het noorden. Misschien is de huidige gedaante niet meer oorspronkelijk. Typisch Gronings is de trapeziumvorm van de middentoren. De sobere ornamentiek is met het overgeleverde bouwjaar in overeenstemming. In de literatuur wordt het orgel soms aan Hendrik Huis toegeschreven. De vorm van de kas geeft hiervoor echter geen enkele aanleiding.

Monumentnummer 33810, orgelnummer 653

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwers

1. onbekend

2. N.A. Lohman

Jaren van oplevering

1. 1661

2. 1819

Dispositie volgens Knock 1788

@T4:@Manuaal

Bourdon

Praestant

Quintadeen

Octaaf

Roerfluit

Super Octaaf

Sifflet

Mixtuur

Trompet@

@

16'

8'

8'

4'

4'

2'

1 1/2'

8'@

@Borstwerk

Holpyp

Prestant

Octaaf

Quint

Sexquialter

Scherp

Regaal@

@

8'

4'

2'

1 1/2'

3 st.

8'@

#aangehangen pedaal

manuaalomvang CDEFGA<\->c3

drie balgen#

@T1:N.A. Lohman 1819

.

reductie tot <\#142><\#142>nklaviers orgel met aangehangen pedaal

1847?

.

balgen vernieuwd

N.A.G. Lohman 1865

.

vernieuwingen

Orgelmakerij Bakker & Timmenga 1976

.

restauratie

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

@T4:@Manuaal

9 stemmen

Bourdon

Prestant

Holpijp

Octaaf

Roerfluit

Quint

Octaaf

Speelfluit

Trompet B/D@

@

16'

8'

8'

4'

4'

3'

2'

2'

8'@

Werktuiglijke registers

tremulant

afsluiter

@T1:Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Manuaalomvang C<\->f3

Pedaalomvang C<\->d1

Windvoorziening drie spaanbalgen

Winddruk 80 mm

Plaats klaviatuur voorzijde<\b>