@K1:Holwierde/1663

@K2:Hervormde Kerk

@T1:Hendrick Huis 1663

<I>Eenbeukige kruiskerk met romaans tufstenen schip dat in de 13e eeuw in baksteen werd verhoogd. Transept en koor uit begin 14e eeuw. Op kruisingsgewelf schilderingen. Laat<\->gotisch houten oxaal. 17e<\->eeuwse preekstoel.

<I>

@T2:Kunsthistorische aspecten

Deze kas is van hetzelfde type als die in 't Zand. Alleen is de middentoren hier trapeziumvormig en loopt hij niet tot aan de onderkast door. Het orgel van Zeerijp toont dezelfde constructie. Onder de middentoren bevinden zich thans twee velden, voor de laatste verbouwing was dat er slechts <\#142><\#142>n. Het eenvoudige blinderingssnijwerk dateert waarschijnlijk uit de bouwtijd. De zijwangen zullen vermoedelijk bij de verbouwing in 1828 zijn aangebracht. Dat het orgel een rugpositief zou hebben gehad, zoals Broekhuyzen beweert, is aan twijfel onderhevig. Op het 16e<\->eeuwse oxaal, waar het orgel tot 1951 was opgesteld, is namelijk voor een rugpositief geen plaats.

Monumentnummer 9497, orgelnummer 702

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwers

1. Hendrick Huis, met gebruikmaking van oudere delen

2. Gebr. van Vulpen

Jaren van oplevering

1. 1663

2. 1955

@T1:Albertus Anthoni Hinsz 1738

.

vergroting

Herman Eberhard Freytag 1828

.

vernieuwing

.

uitbreiding met RP?

Dispositie volgens Broekhuyzen 1850<\->1862

@T4:@Hoofdwerk

Bourdon

Prestant

Octaaf

Quint

Mixtuur

Trompet@

@

16'

8'

4'

3'

2<\->6 st.

8'@

@Rugpositief

Prestant

Roerfluit

Octaaf

Fluit

Mixtuur

Dulciaan@

@

8'

8'

4'

2'

3<\->4 st.

8'@

#aangehangen pedaal

manuaalomvang C<\->c3

drie balgen#

@T1:N.A.G. Lohman 1869

.

renovatie

J. Tromp (fa W.F. Stegerhoff) 1924

.

grondige verbouwing, tot dan toe originele springlade (HW) verloren gegaan

1951

.

kerkgebouw gerestaureerd en heringericht; orgel verplaatst van oksaal naar westwand

.

restauratie kas

.

nieuwe hoge onderbouw vervaardigd

Gebr. van Vulpen 1955

.

nieuw orgel in oude kas gebouwd

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

hoofdwerk, bovenwerk, aangehangen pedaal

Dispositie

@T4:@Hoofdwerk(I)

6 stemmen

Praestant

Roerfluit

Octaaf

Gedekte Fluit

Mixtuur

Sesquialtera D@

@

8'

8'

4'

4'

4<\->6 st.

2 st.@

@Bovenwerk(II)

5 stemmen

Holpijp

Praestant

Vlakfluit

Scherp

Kromhoorn@

@

8'

8'

2'

2<\->3 st.

8'@

@T1:Werktuiglijke registers

koppelingen HW<\->BW, Ped<\->HW, Ped<\->BW

Samenstelling vulstemmen

@T4:Mixtuur HW

C

1 1/3

1

2/3

1/2

c

2

1 1/3

1

2/3

c1

2 2/3

2

1 1/3

1

2/3

c2

4

2 2/3

2

1 1/3

1

2/3

Sesquialter HW c1 2 2/3<\->1 3/5

Scherp BW

C

2/3

1/2

c

1

2/3

c1

1 1/3

1

2/3

c2

2

1 1/3

1

@T1:Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Manuaalomvang C<\->f3

Pedaalomvang C<\->d1

Windvoorziening magazijnbalg

Winddruk 61 mm

Plaats klaviatuur voorzijde<\b>