@K1:Niezijl/ca 1680

@K2:Hervormde Kerk

@T1:onbekend ca 1680

J.A. Hillebrand ca 1820

<I>Eenvoudige zaalkerk uit 1661. Wanden geleed door pilasters.<I>

@T2:Kunsthistorische aspecten

Het is niet eenvoudig de herkomst van dit orgel vast te stellen. Waarschijnlijk moeten wij het plaatsen in het grensgebied tussen Groningen, Nedersaksen en Westfalen. De doorlopende rechte lijst boven tussenvelden en zijtorens is behalve in Westfalen ook veelvuldig aan te treffen in het Groningerland zelf alsmede in het aangrenzende Noordduitse gebied. Het rechte labiumverloop in de tussenvelden lijkt het meest op een Westfaalse herkomst te wijzen. De vormgeving, de open consoles onder de torens en het blinderingssnijwerk met zijn knorpelachtige detaillering, suggereren een ontstaan in het derde kwart van de 17e eeuw.

Monumentnummer 18796, orgelnummer 1066

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwers

1. onbekend

2. J.A. Hillebrand

Jaren van oplevering

1. ca 1680

2. ca 1820

Oorspronkelijke locatie onbekend, vermoedelijk kerk in Westfalen

@T1:J.A. Hillebrand ca 1820

.

nieuwe windlade (C<\->f3) (blijkens opschrift in windlade)

.

front met zijvelden verbreed

.

nieuwe windvoorziening

E. Leichel 1870

.

plaatsing in Hervormde Kerk te Eerbeek

.

orgelkas gewijzigd

.

nieuwe klaviatuur aan zijkant

.

mechanieken vernieuwd

.

dispositiewijzigingen

M. Eertman 1920

.

orgel in Hervormde Kerk te Niezijl geplaatst

.

mechanieken vernieuwd

.

manuaal<\-> en pedaalklavier vervangen

Mense Ruiter 1991

.

bespeelbaar gemaakt na kerkrestauratie

Mense Ruiter 1992

.

herstelwerkzaamheden

.

nieuwe windmachine, dempkist, regelaar en kanalen

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

@T4:@Manuaal

8 stemmen

Bourdon

Prestant

Viola di Gamba

Salicionaal

Octaaf

Holpijp

Super Octaaf

Vagot@

@

16'

8'

8'

8'

4'

4'

2'

8'@

@T1:Toonhoogte

a1 = ca 435 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Manuaalomvang C<\->f3

Pedaalomvang C<\->d1 (cis1 en d1 niet aangesloten)

Windvoorziening twee spaanbalgen

Winddruk ca 78 mm

Plaats klaviatuur rechterzijde

@K2:Bijzonderheden

@T1:De Prestant 8' (binnenpijpen) en Octaaf 2' bevatten 17e<\->eeuwse reeksen. De rest van het pijpwerk is hoofdzakelijk van 1870 en gedeeltelijk ook van 1820. Er zijn loze registerknoppen voor Prestant 4', Mixtuur 3 st. en Vox Humana 8'.<\b>