@K1:Nieuw<\->Scheemda/1698

@K2:Hervormde Kerk

@T1:Arp Schnitger 1698

<I>Rechthoekige zaalkerk uit 1661 met spitsboogvensters. Torentje op dak. Voorgevel vernieuwd 1906.

<I>

@T2:Kunsthistorische aspecten

Het eenvoudigste type Schnitger<\->front, waarbij in plaats van spitse zijtorens vlakke velden zijn aangebracht. Het blinderingssnijwerk is opgebouwd uit rankwerkelementen. In 1990 werden bij dit orgel twee vleugelstukken aangebracht die voordien deel uitmaakten van het in 1861 gebouwde orgel in de Herv. kerk te Eppenhuizen. Zij zijn ongetwijfeld het werk van de beeldsnijder Jan de Rijk en wellicht afkomstig van het verdwenen Garrels<\->orgel in Zuidlaren.

@T3:Literatuur

H.A. Edskes (ed.), 'Nieuw Scheemda. Bericht <\#159>ber die Restaurierung von 1968'. <I>Arp Schnitger (1648<\->1719) en zijn werk in het Groningerland<I>, Sneek, 1969.

G. Fock,<I> Arp Schnitger und seine Schule<I>. Kassel, 1974, 236<\->237.

<I>Het groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk<I>. Deel III Oldambt/Westerwolde, 96<\->97.

Jan Jongepier, 'Verbeteringen in Nieuw<\->Scheemda uitgevoerd'. <I>Het Orgel<I>, 85 (1989), 159<\->161.

Monumentnummer 33078, orgelnummer 1039

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwer Arp Schnitger

Jaar van oplevering 1698

1809

.

vergroting orgelgalerij

N.A. Lohman 1810

.

frontpijpen vernieuwd

.

Prestant 4' # Prestant 8', Quint, Mixtuur, Trompet Cornet D 3 st., Fluit Travers 8', Gemshoorn 8'

.

nieuwe vleugelstukken aangebracht

.

labia frontpijpen middentoren gewijzigd

.

kas geschilderd

W.K. Beukema 1920

.

nieuwe magazijnbalg geplaatst

Metzler & S<\#154>hne 1968

.

restauratie, reconstructie situatie 1698, met handhaving van frontpijpen uit 1810

.

magazijnbalg vervangen door spaanbalg

Bernhardt Edskes 1988

.

correcties windvoorziening, intonatie en stemming

1990

.

vleugelstukken uit 1810 vervangen door vleugels van Jan de Rijk, afkomstig uit Eppenhuizen (N.A.G. Lohman, 1861 met ouder materiaal, vermoedelijk delen van het oude orgel van Zuidlaren gebouwd door R. Garrels en J. Radeker in 1716)

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

@T4:@Manuaal

8 stemmen

Holpijp

Quintadena D

Praestant

Fluit

Quint

Octaav

Mixtuer

Trompet@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'

3 st.

8'@

@T1:Werktuiglijke registers

tremulant

Samenstelling vulstem

@T4:Mixtuur

C

1/2

1/3

1/4

c

1

2/3

1/2

c1

1 1/3

1

2/3

c2

2 2/3

2

1 1/3

@T1:Toonhoogte

a1 = ca 470 Hz

Temperatuur variant op 1/5<\->komma stemming

Manuaalomvang CDEFGA<\->c3

Pedaalomvang CDEFGA<\->d1

Windvoorziening <\#142><\#142>n spaanbalg

Winddruk 67 mm

Plaats klaviatuur voorzijde

@K2:Bijzonderheden

@T1:Transpositie<\->inrichting naar a1 = 415 Hz.

De frontpijpen zijn van N.A. Lohman, de binnenpijpen van de Prestant 4' van Schnitger. Overige Schnitger<\->registers zijn de Holpijp 8', Quint 3' en Octaaf 2'. De Quintadena D 8' (waarin Lohman<\->materiaal verwerkt is), Mixtuur en Trompet 8' werden door Bernhardt Edskes gereconstrueerd.<\b>