@K1:Molkwerum/tweede helft 17e eeuw

@K2:Hervormde Kerk

@T1:onbekend tweede helft 17e eeuw

<I>Zaalkerk in rondboogstijl. Gebouwd in 1850 bij toren uit 1799.<I>

@T2:Kunsthistorische aspecten

Datering van deze kas is niet eenvoudig, omdat <h150><\-><h100> afgezien van het grote opzetstuk op de middenpartij <h150><\-><h100> ornament geheel ontbreekt. Vermoedelijk is zij het werk van een Westfaalse bouwer of van een in Westfaalse trant werkende Fries. Als ontstaanstijd komt de tweede helft van de 17e eeuw in aanmerking. De zware kap boven de middenpartij rust wat zonderling op de zijtorens. Vermoedelijk heeft zich hier een tussengeleding bevonden die met pilasters was afgewerkt. De pijpenindeling stemt waarschijnlijk niet geheel met de oorspronkelijke overeen. Wellicht waren de tussenvelden gedeeld. Het opzetstuk is vermoedelijk nog 17e<\->eeuws.

@T3:Literatuur

<I>Het Orgel<I>, 68 (1972), 296.

Orgelnummer 996

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwers

1. onbekend

2. L. van Dam & Zonen

Jaren van oplevering

1. tweede helft 17e eeuw

2. 1873

Oospronkelijke locatie onbekend

L. van Dam & Zonen 1873

.

kas geplaatst te Molkwerum

.

nieuw orgel in oude kas (mogelijk met gebruikmaking van aantal oudere houten pijpen)

.

snijwerk vernieuwd

NV v/h Van Dam 1928

.

nieuw pneumatisch orgel in Molkwerum gebouwd

.

oude orgel geplaatst in Bozum, Hervormde Evangelisatie

?

.

tertskoor Sesquialter D 2 st. verwijderd

W. Eppinga 1967

.

restauratie

.

frontpijpen vernieuwd

.

kas gewijzigd (onderbouw vernieuwd, kas ca 30 cm omhoog gebracht)

.

kas herschilderd

.

windvoorziening vernieuwd

.

aangehangen pedaal aangebracht

J. Reil & Zn 1972

.

restauratie naar situatie 1873, herplaatsing in Molkwerum, Herv. Kerk

.

reconstructie kas

.

aangehangen pedaal verwijderd

.

oude windvoorziening hersteld met gebruikmaking van originele oude balg

.

reconstructie Sesquialter

.

kleuren 1967 verwijderd, eikenhout blank gelaten

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

manuaal

Dispositie

@T4:@Manuaal Bas

5 (halve) stemmen

Holpijp

Prestant

Fluit

Quint

Octaaf@

@

8'

4'

4'

3'

2'@

@Manuaal Discant

6 (halve) stemmen

Prestant

Holpijp

Prestant

Fluit

Octaaf

Sesquialter@

@

8'

8'

4'

4'

2'

2 st.@

@T1:Samenstelling vulstem

@T4:Sesquialter c1 2 2/3 <h150><\-><h100> 1 3/5

@T1:Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Manuaalomvang C<\->f3

Windvoorziening <\#142><\#142>n spaanbalg

Winddruk 70 mm

Plaats klaviatuur voorzijde<\b>