@K1:Venlo/1702

@K2:Limburgs Museum

@T1:Conrad Ruprecht jr 1702

@T2:Kunsthistorische aspecten

Deze kas is in haar opzet vrijwel gelijk aan die in de Hervormde Kerk in Zevenaar. Alleen de gedraaide kolommen ontbreken hier. De indeling van de onderkas is hetzelfde gebleven, maar de ornamentiek is strakker geworden. De wangstukken vertonen dezelfde gevleugelde cherubijnen. De wat bizarre opzetstukken van Zevenaar zijn hier vervangen door halve frontons met een voluutmotief. Het martiaal gedecoreerde wapen op de middentoren (van de Verenigde Nederlanden) herinnert aan de herkomst van dit orgel uit een garnizoenskerk.

Orgelnummer 1990

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwers

1. Conrad Ruprecht jr

2. A.S.J. Dekker

Jaren van oplevering

1. 1702

2. 1925

Oorspronkelijke locatie Roermond, Hervormde Kerk (Garnizoenskerk)

1716

.

overplaatsing naar Venlo, Hervormde Kerk

Gerhardus Rutten 1744

.

herstelwerkzaamheden

N. Tits 1755

.

+ Sexquialter

1769?

.

orgel verplaatst van noordzijde naar oostzijde van de kerk

1798

.

kerk ingericht als magazijn voor graan

ca 1805

.

wijzigingen

P.F. van Dinter 1845

.

+ Bourdon 16' (waarschijnlijk D)

Dispositie volgens Broekhuyzen 1850<\->1862

@T4:@Manuaal

Bourdon D

Prestant

Holpijp

Prestant

Fluit

Octaaf

Mixtuur dub\*

Cornet@

@

16'

8'

8'

4'

4'

2'@

\* B/D?

@T1:M.H. van Dinter 1864

.

reparaties

J. Winkels 1870

.

uitgebreide werkzaamheden

A.S.J. Dekker 1925

.

bouw gebruikt pneumatisch orgel achter oude orgelfront; binnenwerk door orgelmakers ingenomen

Dispositie in 1925

@T4:@Manuaal

Bourdon

Prestant

Gamba

Holpijp

Voix C<\#142>leste

Octaaf@

@

16'

8'

8'

8'

8'

4'@

@Pedaal

Subbas@

@

16' tr@

#superoctaafkoppel

koppeling Ped<\->Man

drukknopcombinatie Tutti met drukknop Oplosser#

@T1:L. Verschueren C.V. 1947

.

enkele registers vervangen door vulstemmen

.

orgel verplaatst naar noordzijde van de kerk

K.B. Blank & Zn 1966

.

bouw nieuw orgel

.

oude orgelkas overgebracht naar Goltzius Museum (thans Limburgs Museum) waar zij in het depot belandde

@K2:Technische gegevens

niet van toepassing<\b>