**[K1]Krommenie/ca 1715[x1]**

**[K2]***Oud-Katholieke Kerk***[x2]**

**[T1]**Johannes Duyschot? ca 1715

*Schuurkerk, gelegen achter woonhuis. Ontstaan door verbouwing van boerderij uit ca 1700. Driebeukige ruimte met houten zuilen en in midden­beuk houten tongewelf. Altaar en communiebank begin 18e eeuw.*

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

De vormgeving van de kas sluit een toeschrijving aan Johan­nes Duyschot niet uit. De hoofdindeling van het front en de door snijwerk gevormde schuine afsluiting van de bovenste tussenvelden vertonen enige overeenkomst met de Duyschot-orgels in Hendrik-Ido-Ambacht, Middelburg, Lutherse Kerk en Delft, Oud-Katholieke kerk. De zwaar geprofileerde torenbekroningen zijn bij de genoem­de instrumenten niet te vinden, maar zouden uit de late bouwtijd verklaard kunnen worden. De rococo-soffiet moet van na 1750 dateren. Op het orgel bevinden zich drie beelden, van links naar rechts: de heiligen Nicolaas, Agnes en Willibrordus.

Monumentnummer 39954, orgelnummer 816

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwers

1. Johannes Duyschot?

2. H. Knipscheer sr en jr

3. H.W. Flentrop

4. onbekend

Jaren van oplevering

1. ca 1715

2. 1827

3. 1933

4. 1977

H. Knipscheer sr en jr 1827

.

orgel afkomstig uit R.K. Kerk te Langeraar geplaatst, gebouwd in 1719, al of niet achter het oude front

.

twee bestaande balgen opnieuw gebruikt

.

beelden op het orgel aangebracht?

Dispositie in 1827

**[T4]@**Manuaal

Holpijp B/D

Prestant D

Prestant B/D

Fluit B/D

Octaaf B/D

Quint B@

@

8'

8'

4'

4'

2'

1 1/2'@

**[T1]**Flaes en Brünjes 1852

.

Quint 1 1/2' → Viola di Gamba 8'

H.W. Flentrop 1933

.

frontpijpen vervangen

.

lade verplaatst

.

nieuwe registers geplaatst: Gamba D 8', Celeste D 8', Fluit 2'; Hol­pijp 8' en Fluit 4' bleven gehand­haafd

Dispositie in 1933

**[T4]@**Manuaal

Holpijp B/D

Gamba D

Celeste D

Prestant B/D

Fluit B/D

Fluit B@

@

8'

8'

8'

4'

4'

2'@

**[T1]**1977

.

binnenwerk verwijderd

.

ander binnenwerk geplaatst, afkomstig van een 18e-eeuws kabi­netorgel, in bestaande kas

**[K2]***Technische gegevens*

**x2]**

(vóór de restauratie)

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal Bas

5 stemmen

Holpijp

Prestant

Fluit

Octaaf

Octaaf@

@

8'

4'

4'

2'

1'@

@Discant

6 stemmen

Holpijp

Prestant\*

Prestant

Fluit

Quint

Octaaf@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'@

\* lege plaats

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Manuaalomvang C-f3

Pedaalomvang C-f

Windvoorziening 2 spaanbalgen

Winddruk 55 mm

Plaats klaviatuur achterzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De balgen zijn waarschijnlijk nog van Duyschot. Eén van de twee balgen doet dienst. De vouwbalg, onderin het

orgel, behorend bij het in 1977 geplaatste kabinetorgel, fungeert thans als schokbreker.