**[K1]Rozendaal/ca 1730[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]**Kas: ca 1730/1880

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

**[T3]**Literatuur

Het Leichel orgel in de Kerk van Rozendaal gerestaureerd. Plaatselijke brochure, 1994.

Monumentnummer 32951

Orgelnummer 1303

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwers

1. onbekend, waarschijnlijk Westfaalse bouwer

2. E. Leichel

Jaren van oplevering

1. ca 1730

2. 1880

Oorspronkelijke locatie Deventer, onbekend kerk

1758

. orgel aangekocht uit Deventer door Hervormde gemeente te Rozen­daal

Dispositie volgens Hess 1774

**[T4]@**Bas

Gedact

Quintad.

Praestant

Fluit

Holfluit

Clarina\*

Dulciaan@

@

8'

8'

4'

4'

2'

1 1/2'

8'@

@Discant

Fluit

Violadig.

Principaal

Speelfluit

Spitsfluit

Mixtuur

Voxhum.@

@

8'

8'

4'

4'

3'

8'@

\* doorlopend

cimbelstern

tremulant

**[T1]**E. Leichel 1880

. nieuw orgel in oude kas

. bestaande kas verbreed met twee zijvelden

A.H. de Graaf 1994

. restauratie

. pedaalomvang uitgebreid van C-g tot C-d1

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Bourdon\*

Prinzipal

Hohlflöte

Viola di Gamba

Octav

Flöte

Octav@

@16'

8'

8'

8'

4'

4'

2'@

\* in twee standen bruikbaar (eerste stand alleen groot octaaf, tweede stand hele register)

**[T1]**Werktuiglijke registers

ventiel

Toonhoogte

a1 = 434 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-d1

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

74 mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**In de kleine platte tussenveldjes staan nog enige frontpijpen uit het oude orgel.