**[K1]Broek op Langedijk/1732[x1]**

**[K2]***Doopsgezinde Kerk***[x2]**

**[T1]***Zaalkerk uit het eind van de 19e eeuw.*

Kas: 1732

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een eenvoudig vijfdelig front met fors geprofileerde kappen aan de ronde middentoren en de spitse zijtorens. De ruimte tussen de torens wordt naar Hollands gebruik opgevuld door snijwerk. Het snijwerk van dit orgel bestaat uit C-voluten en acanthusranken. Het vertoont enige overeenkomst met het snij­werk in de Hervormde Kerk te Ilpendam. Men lette in het bij­zonder op de trapeziumvorm van de scheiding tussen de tussen­velden. Opvallend zijn de gevleugelde cherubijnenkoppen onder de middentoren en in de vleugelstukken. Dergelijk beeldhouw­werk was tevoren in Noord Nederland vrijwel alleen bij Verhof­stadt te vinden. De beeldjes op het orgel van een zittende David met harp en twee musicerende putti zijn vermoedelijk origineel.

**[T3]**Literatuur

Gerard Verloop, 'Een roerige ingebruikneming'. De Mixtuur, 42 (1983), 465-473.

Orgelnummer 243

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwers

1. Nicolaas Willembroek

2. L. Ypma

Jaren van oplevering

1. 1732

2. 1882

Oorspronkelijke locatie Limmen, R.K. schuilkerk

L. Ypma 1856

. orgel overgeplaatst naar nieuwgebouwde Waterstaatskerk

L. Ypma 1868

. herstelwerkzaamheden

L. Ypma 1882

. bouw nieuw orgel in R.K. Kerk te Limmen

. kas Willembroek-orgel geplaatst in Doopsgezinde Kerk te Broek op Langedijk en voorzien van nieuw binnenwerk

Bernard Koch 1983

. restauratie

. tractuur vernieuwd

. manuaaltoetsen opnieuw belegd

. nieuwe orgelbank

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

7 stemmen

Prestant

Holpijp

Viola di Gamba

Octaaf

Fluit

Quint

Octaaf@

@

8'

8'

8'

4'

4'

3'

2'@

**[T1]**Werktuiglijke registers

ventiel

combinatietrede

Toonhoogte

a1 =

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

Plaats klaviatuur

rechterzijde