**[K1]De Cocksdorp/ca 1760[x1]**

**[K2]***St-Franciscuskerk***[x2]**

**[T1]***Zaalkerk in rondboogstijl met lagere halfronde absis en half ingebouwde toren van twee geledingen, gebouwd 1875 door Y.G. Bijvoets. Inwendig gestucte kruisgraatgewelven. Rijke commu­niebank uit de 18e eeuw als altaaronderbouw gebruikt.*

Kas: ca 1760

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Het oudst bekende van een reeks balustrade-orgels van Assen­delft. Uitgangspunt is de inmiddels algemeen gebruikelijk geworden vijfdelige opbouw, hier met ronde middentoren, twee­delige zijvelden en spitse zijtorens. Typerend voor Assendelft zijn de smalle tussenvelden en de manier waarop de bovenste neuslijsten van de zijtorens tegen de middentoren aanstoten, daarbij wel ruimte latend voor snijwerk boven de tussenvelden. De smalle tussenvel­den zouden kunnen zijn geïnspireerd door het eigenaardige orgel in de Waalse kerk te Leiden, waaraan een Assendelft in 1748 heeft gewerkt. Het snijwerk bestaat voor het grootste deel uit opengewerkte en in rococo-zin geschulpte C-voluten. Blad- en schelpmotieven zijn eveneens aan te treffen. De oorspronkelijke bekroningen zijn verdwenen. Opmerkelijk en voor Assendelft karakteristiek is dat de boven­zijde van de middentoren aan de achterzijde met ajour-snijwerk is opengewerkt.

**[T3]**Monumentnummer 35280

Orgelnummer 285

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Pieter Assendelft

Jaar van oplevering

ca 1760

oorspronkelijke locatie onbekend

Wed. L. Ypma 1893

. orgel overgebracht van Obdam, R.K. kerk naar De Cocksdorp, St. Franciscuskerk

. spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

. Mixtuur → Gamba 8'

. aangehangen pedaal aangebracht

Jos. Vermeulen 1949

. herstel van oorlogsschade

. nieuwe frontpijpen

Jos. Vermeulen 1965

. restauratie windlade en walsbord

. Gamba 8' ◂→ Quint 3'

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

6 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Quint

Octaaf@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'@

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Pedaalomvang

C-e

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

67 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde