**[K1]Lathum/1737[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenbeukige kerk bestaande uit een 14-eeuws koor, dat oorspronkelijk als slotkapel diende, en in de 15e eeuw met een schip werd vergroot, alsmede een toren uit ca 1500.*

Kas: 1737

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een der vroegste huisorgels in kabinetvorm. Karakteristiek is de eenmaal inzwenkende boogvormige afsluiting van het in wortelnotenhout gefineerde meubel. De rechte onderkas is voorzien van deuren. Op deze onderkas is het klavier aangebracht, waarachter de bovenkas terugwijkt. Het blinderingssnijwerk is eenvoudig en bestaat uit uit bandwerk en C-voluten met hier en daar een kwast. Op de kas twee beelden van Andromeda en Pallas Athene die oorspronkelijk een beeld van David met zijn harp flankeerden.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 180-182.

Monumentnummer 8149

Orgelnummer 829

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Pieter Keerman

Jaar van oplevering

1737

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

Mense Ruiter 1949

. restauratie

Mense Ruiter 1957

. orgel geplaatst in Hervormde Kerk te Lathum, na aangekocht te zijn van een Groningse familie

S.F. Blank 1992

. restauratie

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

6 stemmen

Holpijp Dd B/D

Prestant B/D

Fluit B/D

Octaaf B/D

Quint B/D

Sesquial­ter D@

@

8'

4'

4'

2'

1 1/3'

2 st.@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

Samenstelling vulstem

Sesquialter

**[T4]**c1 2 2/3 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Windvoorziening

meervouwige schepbalg

Winddruk

58 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Dit instrument is een van de allervroegste Nederlandse kabi­netorgels. Het bleef integraal bewaard.

Op het balggewicht bevindt zich de originele winddruk-aandui­ding 20 1/2 graad.