**[K1]Castricum/1740[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenbeukige kerk, bestaande uit een in later tijd gewijzigd 12e-eeuws schip, een 15-eeuws koor en een toren uit ca 1500. Bij een restauratie in 1953-1954 werd de oorspronkelijke romaanse triomfboog gereconstrueerd.*

Kas: 1740

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Dit met wortelnotenhout gefineerde kabinetorgel is van een vrij ongebruikelijk model. Het front omvat vier velden: de middelste met een V-vormig labiumverloop, de buitenste met een naar buiten oplopende labiumlijn. De bovenlijst bestaat van buiten naar binnen uit een inzwenkende boogvorm, een rechte knik en een uitzwenkende boog bij de middenpartij, die zijn tegenhanger ontmoet in een gebeeldhouwd kuifstuk. De onderkas is voorzien van deuren. Op deze deuren en de eigenlijke kastdeuren is eenvoudig inlegwerk aangebracht. De blinderingen bij de pijpvoeten bestaan in hoofdzaak uit C-voluten, het snijwerk boven in de pijpvelden wordt gevormd door lambrequins.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 238-239.

J. Kol, Historische annotaties bij een kabinetorgel in de oude Sint Pancratiuskerk van Castricum. Plaatselijke brochure, 1994.

Monumentnummer 11478

Orgelnummer 262

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Christian Müller

Jaar van oplevering

1740

Oorspronkelijke locatie onbekend (particulier bezit)

1893

. orgel geplaatst in Castricum, Hervormde Kerk, waar het werd opgesteld op een balkon tegen het toen afgesloten koor

D.A. Flentrop 1955

. nieuwe balg en kanaal, trapinstallatie verwijderd

. herstel lade, ventielen beleerd, pulpeten door strip vervan­gen, trekdraden vernieuwd

. nieuwe toetsen

. schoonmaak front, labia verguld

. intonatie gewijzigd

. orgel overgeplaatst naar nieuw balkon aan de andere kant van de kerk

Flentrop Orgelbouw 1992

. herstelwerkzaamheden aan kas en pijpwerk

. frontlijst opnieuw geschilderd in licht imitatie-eiken, labia frontpijpen en lofwerk verguld

. herintonatie

. orgel geplaatst in het koor van de kerk

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

8 stemmen

Holpijp

Praestant D

Fluit

Nasaat B/D

Octaaf

Terts D

Mixtuur

Hobois B/D@

@

8'

8'

4'

3'

2'

1 3/5'

2-3 st.

8'@

**[T1]**Samenstelling vulstem

Mixtuur

**[T4]**C

1

2/3

c

1 1/3

1

g

2

1 1/3

c1

2

1 1/3

1

f1

2 2/3

2

1 1/3

**[T1]**Toonhoogte

iets boven a1 = 415 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Windvoorziening

magazijnbalg (Flentrop)

Winddruk

56 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Dit kabinetorgel, waarvan signering en datering op een der frontpijpen te vinden is, bleef vrijwel integraal bewaard. Alleen de windvoorziening en het klavier werden vernieuwd.