**[K1]'s-Gravenhage\ca 1740[x1]**

**[K2]***Evangelisch Lutherse Kerk*

*Italiaans positief***[x2]**

**[T1]***Grote rechthoekige zaalkerk, gebouwd 1759-1761 naar plannen van Coenraet Hoeneker. De voorgevel met middenrisaliet en bekronend fronton is een ontwerp van Pieter de Swart. Inwendig koofplafond met rococo-stucwerk van Quirinus Emanuel Soldati. Meubilair uit de bouwtijd.*

Kas: ca 1740

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Het uiterlijk van dit orgel is karakteristiek voor de kleinere instrumenten die in de 18e eeuw in Zuid Italië werden gebouwd. Een rechthoekige kas waarin het pijpwerk pyramidevormig is opgesteld, met slechts een eenvoudige band die het pijpwerk visueel tezamen houdt en enig snijwerk aan de bovenlijst. Aardig is dat de rechte bovenlijst boven de top van de pijpen­pyramide in een flauwe boogvorm is opengewerkt. Het snijwerk vertoont in hoofdzaak C-voluten voorzien van schuimwerk. De vormen zijn in hoofdzaak nog symmetrisch. Een en ander zou een datering op ca 1740 kunnen rechtvaardigen.Typerend voor het vrij conservatieve klimaat in Zuid-Italië is dat het orgel nog van luiken is voorzien.

**[T3]**Literatuur

Monumentnummer 17744

Orgelnummer

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

onbekend, Napolitaans

Jaar van oplevering

ca 1740

Oorspronkelijke locatie onbekend, Zuid-Italië

ca 1975

. aankoop door particulier te Veurne (B) vanuit Rastätt (D)

G. Potvliege 1977

. kleine herstelwerkzaamheden

1978

. orgel geplaatst in "Documentatie-centrum voor orgel" te Veur­ne

ca 1985

. orgel verkocht aan Koninklijk Conservato­rium te 's-Gra­venha­ge

1992

. orgel geplaatst in Evangelisch Lutherse Kerk te 's-Gra­venha­ge

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

Principale

Voce Umana

Ottava

Flauto in duode­cima

Quindecima

Decimanovena

Vigesimaseconda

Terza mano\*\*\*\*\*@

@

8'\*

8'\*\*

4'\*

2 2/3'\*

2'

1 1/3'\*\*\*

1'\*\*\*\*

@

\* vanaf f

\*\* vanaf d1, zwevend gestemd

\*\*\* vanaf fis2 2 2/3'

\*\*\*\* vanaf cis2 2'

\*\*\*\*\* combinatieregister voor 4', 2', 1 1/3' en 1'

**[T1]**Toonhoogte

Temperatuur

middentoon

Manuaalomvang

Pedaalomvang

Windvoorziening

twee spaanbalgen

Winddruk

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Bij de registerknoppen zijn geen registernamen vermeld. In de dispositie is een algemeen geldende Italiaanse benaming aangehouden. Op de toetsen C-e spreekt een combinatie van een gedekte 8' en een open 4' permanent.