**[K1]Nijmegen/ca 1750[x1]**

**[K2]***Grote- of St-Stevenskerk*

*Zuiderkapel***[x2]**

**[T1]***Kruiskerk met hallenschip ontstaan door verbouwingen van laat-romaanse kerk. Toren grotendeels ca 1300. Onvoltooid koor in Nederrijns-gotische trant met omgang en straalkapellen, 15e-eeuws, onvoltooid transept tweede kwart 16e eeuw. 17e-eeuws meubilair.*

Kas: ca 1750

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een vijfdelige opbouw, zoals meer door Assendelft toegepast, hier bij een orgel met positief-model met brede onderkas en de klaviatuur aan de voorzijde. De tussenvelden zijn hier bij uitzondering eendelig en wat gepronceerder dan gebruikelijk bij Assendelft. Daardoor blijft tussen de kappen van de zijto­rens en de middentorens meer ruimte dan bij de meeste andere orgels van Assendelft. Het snijwerk is luchtiger dan het waarschijnlijk bijna gelijktijdige orgel in De Cocksdorp.

**[T3]**Monumentnummer 31181

Orgelnummer 1080

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Pieter Assendelft

Jaar van oplevering

ca 1750

Oorspronkelijke locatie onbekend

1867

. orgel geplaatst in Hervormde Kerk te Ommeren

ca 1968

. orgel geplaatst in Zuiderkapel van Grote of St- Steven­skerk te Nij­megen

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

5 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Octaaf@

@

8'

8'

4'

4'

2'@

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 435 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

58 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De frontpijpen zijn geheel van Assendelft. Het binnenpijpwerk is slechts gedeeltelijk van Assendelft. De Prestant D 8' begint op c1.

De windlade is niet van Assendelft.