**[K1]Ruurlo/ca 1750[x1]**

**[K2]***R.K. St-Willibrordkerk***[x2]**

**[T1]**Kas: ca 1750

**[T3]**Monumentnummer

Orgelnummer

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwers

1. onbekend

2. B. Pels & Zn

Jaren van oplevering

1. onbekend

2. 1961

Oorspronkelijke locatie onbekend

1961

. nieuw orgel achter 18e-eeuws front

Dispositie 1961

**[T4]@**Manuaal I

Prestant

Gedekt

Octaaf

Fluit

Kwint

Octaaf@

@

8'

8'

4'

4'

2 2/3'

2'@

@Manuaal II

Gemshoorn

Gedekt

Prestant

Fluit

Gemshoorn

Nasard

Fluit@

@

8'

8'

4'

4'

4'

2 2/3'

2'@

@Pedaal

Subbas

Prestant

Gedekt

Octaaf@

@

16'

8'

8'

4'@

#koppelingen Man. I-Man. II, Ped.-Man. I, Ped.-Man. II

electrisch unit-systeem, gehele orgel in zwelkast, uitgezon­derd C-H Subbas 16'. In het front zinken pijpen, niet spre­kend.#

**[T1]**Pels & Van Leeuwen 1971

. unit-orgel begane-gronds opgesteld; historisch front op koortri­bune achtergeble­ven

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**niet van toepassing

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Op de koortribune bevond zich achter het oude front een harmo­nium. Het 18e-eeuwse front bevindt zich thans geheel achteraan op de tribune, tegen de buitenmuur. Het is provisorisch opge­steld; vleugelstukken en beelden zijn afgenomen en naast het orgel opgeslagen. De zinken frontpijpen liggen gedeeltelijk naast het orgel, in vernielde staat.

De kas is in 1961 wit geschilderd. Onder de witte laag bevindt zich een imitatie-eiken beschildering.