**[K1]Steenwijk\ca 1750[x1]**

**[K2]***Doopsgezinde Kerk***[x2]**

**[T1]***Rechthoekige zaalkerk uit 1848 met gepleisterde voorgevel. Bij de bouw van de kerk werd materiaal van de voormalige, toen opgeheven Doopsgezinde Kerk aan de Langesloot in Zuidveen gebruikt.*

Kas: ca 1750

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

De kas van dit orgel lijkt als twee druppels water op de orgelkas uit de voormalige katholieke schuilkerk 'De Lelie' op de Boommarkt te Amsterdam, zoals deze is weergegeven op een gravure uit 1761 van Caspar Philipsz Jacobsz, gemaakt naar een tekening van H. Keun. Het moet haast wel hetzelfde orgel zijn. Welke orgelbouwer genoemde kerk van een orgel heeft voorzien en wanneer, is onbekend. Wat er naderhand met dit orgel, dat nog enige tijd in de St-Catharinakerk te Amsterdam dienst gedaan moet hebben, is gebeurd, evenmin. De vijfdelige kas herinnert enigszins aan het koororgel te Culemborg en het Willembroek-orgel in Broek op Langendijk. Hier is echter de ruimte tussen de torens niet gevuld met snijwerk, maar met een zeer dunne gebogen lijst waarboven uit krulwerk oprijzende engelenkopjes zijn geplaatst. De engelenkopjes in de vleugel­stukken herinneren ook aan het genoemde orgel in Broek op Langendijk. Het originele blinderingssnijwerk is helaas ver­dwenen en vervangen door grof zaagwerk. Fraai is het joyeuze snijwerk onder het pijpenfront, met drie schelpen in de mid­delste waarvan een putto is te zien. De vormen, ofschoon nog uit de doos van Marot, tenderen al naar het rococo. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een datering op ca 1750.Op de drie torens ziet men drie musicerende putti. De buitenste twee hebben zetels die lijken op fragmenten van ionische kapitelen.

**[T3]**Literatuur

'De regelmatige aanvoering van wind laat te wenschen over.' Honderd jaar Gereformeerde Kerk Winsum en omstreken. Winsum, 1987, 92-96.

Monumentnummer 34502

Orgelnummer 1402

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwers

1. onbekend

2. Bakker & Timmenga

Jaren van oplevering

1. ca 1750

2. 1896

Oorspronkelijke locatie onbekend

A. van Gruisen en Zoon 1820

. orgel geplaatst in Doopsgezinde Kerk te Zuidveen bij Steenwijk, tevens herstel

1848

. kerk te Zuidveen opgeheven, nieuwe kerk gebouwd te Steen­wijk, orgel en andere in­terieuronderdelen afgebroken en opgeborgen door de bouwer van de kerk

. orgel geplaatst in de nieuwe kerk ddor de bouwer van de kerk, bijgestaan door M. Monsieur, kastenmaker en klein­werker te Steenwijk, alsmede door een loodgieter

L. van Dam & Zonen 1860

. herstel

. spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

H.J. Langendijk 1870

. reparatie

Bakker & Timmenga 1896

. nieuw orgel in gesloten kas achter oude front

Bakker & Timmenga

. schoonmaak en herstel

. frontpijpen gepolijst

. + Cornet 3 st. op gereserveerde sleep

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

8 stemmen

Prestant

Voix Celes­te

Viola di Gamba

Holpijp

Octaaf

Fluit

Gemshoorn

Cornet D@

@

8'

8'

8'

8'

4'

4'

2'

3 st.@

**[T1]**Werktuiglijke registers Ventiel

Samenstelling vulstem Cornet

**[T4]**c1 4 - 2 2/3 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

a1 = ca 435 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

78 mm

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-c1

Plaats klaviatuur

linkerzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Het orgel van 1896 is opgesteld in een kas, die vanaf de vloer van de galerij tot aan het plafond van het kerkgebouw reikt. Het oude viervoets front is hier aan de voorzijde tegenaan bevestigd.

Al het pijpwerk, ook dat van het front is van Bakker & Timmen­ga. Van de Prestant 8' staat het groot octaaf binnen opgeslteld, in het front spreken de twaalf pijpen van het klein octaaf van dit register.

Het oude binnenwerk werd door Bakker & Timmenga ingenomen in 1896. In 1897 werd een orgel geleverd aan de Gerefor­meerde kerk te Winsum, waarin de lade en pijpwerk van het orgel van Steenwijk opgenomen zijn. Uit onderzoek van deze lade zijn omtrent de oorspronkelijke aanleg van het orgel de volgende gegevens beschikbaar gekomen:

Globale dispositie:

discant-register

doorlopend register

doorlopend register

discant-register

doorlopend register B/D

doorlopend register

doorlopend register 3 st.

doorlopend register 2 st.

doorlopend register

doorlopend register

Manuaalomvang

C-c3

Plaats klaviatuur

achterzijde (stekermechaniek)

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Van der Aa 1846 geeft nog een markante bijzonderheid over de opstelling in de kerk te Zuidveen: 'In de kerk, welke hier vroeger stond, was een orgel, waarvan de blaasbalken in een naburig huis lagen, zoodat de wind van daar door eene buis in de kerk en het orgel moest gevoerd worden. Die kerk is in 1848 ge­sloopt (...)'.