**[K1]Benschop/1755[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenbeukige kruiskerk met 13e-eeuwse toren die in de 15e eeuw in opvallend archaïserende vormen werd verhoogd. Koor en transept dateren uit de 14e eeuw. Het 15e-eeuwse schip was oorspronkelijk driebeukig, maar werd in de 16e eeuw tot een eenbeukige ruimte verbouwd. Meubilair uit begin 17e eeuw.*

Kas: 1755

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Deze orgelkas is een eenvoudige versie van het type Mijns­hee­renland. Ook hier de vijfdelige middenpartij met ronde midden­toren en spitse zijtorens waartussen gedeelde concave velden, aan de bovenzijde afgesloten door lof­werk. De zijstukken die in Mijnsheerenland bol zijn, zijn hier echter bij wijze van uitzondering vlak, wat een ander beeld oplevert. Het blinde­ringssnijwerk is vrij sober en vertoont reeds rococo-invloe­den. Opmerkelijk is het snijwerk op de borstwering met C-voluten met schub­achtige opvulling, ook een teken van het naderend rococo. Schuimvormen zijn hier ook al te bespeuren. Voor de verplaatsing bevond zich achter het orgel een houten schot met geschilderde draperieën.

**[T3]**Literatuur

Gert Oost, De orgelmakers Bätz (1739-1849). Alphen aan den Rijn, 1975, 274-275.

Bert Wisgerhof, Utrechts orgellandschap. Amersfoort, 1979, 46-47.

Monumentnummer 8952

Orgelnummer 157

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

J.H.H. Bätz

Jaar van oplevering

1755

P. Wannewitz 1828

. herstel

Gabry & Zonen 1912

. nieuwe frontpijpen en Trompet 8'

. nieuw klavier C-g3 (sprekend C-c3)

Gebr. van Vulpen 1960

. restauratie

. nieuw klavier

. verende slepen aangebracht

. nieuwe Prestant 8' (verdubbeling hersteld), recon­structie Trompet 8' (naar voorbeeld Woerden, Petrus­kerk)

. orgel tegen torenwand geplaatst (voorheen op afschei­ding tussen schip en koor)

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

10 stemmen

Prestant Dd

Roorfluit

Octaaf

Gemshoorn

Quint

Superoc­taaf

Flageolet

Mixtuur

Cornet D

Trompet B/D@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'

1'

4-6 st.

4 st.

8'@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

ventiel

Samenstelling vulstemmen

Mixtuur

**[T4]**C

1 1/3

1

2/3

1/2

c

2

1 1/3

1

2/3

c1

2 2/3

2

2

1 1/3

1

c2

4

4

2 2/3

2 2/3

2

2

**[T1]**Cornet

**[T4]**c1 4 - 2 2/3 - 2 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 435 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Pedaalomvang

C-c

Windvoorziening

regulateurbalg

Winddruk

73 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Al het pijpwerk is oud behalve de Trompet 8'.