**[K1]Zuidschermer/1760[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Gebouwd in 1662 in de vorm van een stolpboerderij, naar het voorbeeld van de Hervormde Kerk te Volendam. Torentje op het dak. De oorspronkelijke houten wanden in 1834 door stenen muren vervangen. Inwendig vierkante, door vier zuilen gemar­keerde binnenruimte.*

Kas: 1760

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Deze kas is een voorbeeld van het beproefde vijfdelige front­type van Assendelft, waarvan het oudste thans nog bekende voorbeeld in de R.K. Kerk in De Cocksdorp is te zien. Vergele­ken met genoemd orgel is een grotere luchtigheid in het snij­werk te bespeuren. Evenals in De Cocksdorp is de achterzijde van de middentoren boven het klavier met ajour-snijwerk open­gewerkt.

**[T3]**Monumentnummer 7090

Orgelnummer 1769

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Pieter Assendelft

Jaar van oplevering

1760

oorspronkelijke locatie Enkhuizen, Oud-Katholieke St-Gummarus­kerk

L. van Dam en Zonen 1841

. reparatie

L. van Dam en Zonen 1848

. schoonmaak

L. van Dam en Zonen 1870

. orgel geplaatst in nieuw kerkgebouw

herstel en wijziging

. twee spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

. Mixtuur → Bourdon D 16'

. vermoedelijk frontpijpen van middentoren ver­nieuwd (met rond geritste labia i.p.v. spits)

L. van Dam en Zonen 1906

. demontage in verband met afbraak oude kerk, harmonium in nieu­we kerk (1908)

L. van Dam en Zonen 1909

. orgel geplaatst in Hervormde kerk Zuidschermer

. nieuw klavier, nieuwe registerknoppen

Jos. Vermeulen 1986

. restauratie

. herstel windvoorziening, windlade, mechanieken in aange­trof­fen staat

. klavier hersteld, registerknoppen vernieuwd, nieuwe regis­ter­plaatjes

. Bourdon D 16' → Mixtuur

. buiten gebruik gestelde frontpijpen Prestant D 8' weer aangeslo­ten

Flentrop Orgelbouw 1987

. restauratie afgerond

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

6 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Octaaf

Mixtuur@

@

8'

8'

4'

4'

2'

3-4 st.@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

Samenstelling vulstem

Mixtuur

**[T4]**C

2

1 1/3

1

c1

4

2 2/3

2

1

c2

4

2 2/3

2

2

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 428 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-c3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

57 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De Mixtuur van 1986 bevat nog enkele pijpen van 1760, terugge­vonden in andere registers. De overige registers zijn vrijwel compleet uit 1760.

De lade bevat ruimte voor een Sexquialter D 2 st.

De zwarte kleur van de kas dateert uit 1870 of 1909 en is bij de restauratie van 1986 gehandhaafd. Onder de zwarte kleur bevindt zich een dun opgebrachte rode verflaag.