**[K1]Spaarndam/ca 1760[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Zaalkerk uit 1627, aan beide korte kanten driezijdig gesloten, in 1663 vergroot met driezijdig gesloten dwarsarm. Meubilair uit tijd van vergroting.*

Kas: ca 1760

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Deze kas is in het Hollandse orgellandschap wat moeilijk te plaatsen. De brede rechte lijsten van de tussenvelden, in combinatie met verhoogde zijtorens wijzen eerder in Zuid-Nederlandse richting, in het bijzonder het gebied van de beide provincies Limburg en het aangrenzende deel van Duitsland. Opvallend is de overeenkomst met de orgels in Limbricht en Opitter (B) en met het orgel in het Brabantse Escharen. Het orgel te Spaarndam vertegenwoordigt door zijn slankere propor­ties een latere ontwikkelingsfase van dit frontttype. De rococo-ornamentiek suggereert bij de vrij conservatieve orgel­makers aan wie dit orgel waarschijn­lijk toegeschreven moet worden, een ontstaan ca 1760. Of de beelden van David en twee engelen met muziekinstrumen­ten oorspronkelijk zijn, is onze­ker.

**[T3]**Literatuur

Het Orgel, 67 (1971), 295-296.

Monumentnummer 19877

Orgelnummer 1387

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

onbekend

Jaar van oplevering

ca 1760

Oorspronkelijke locatie onbekend

1866

. orgel geplaatst in Spaarndam

Pels & van Leeuwen 1971

. restauratie

. herstel windvoorziening, mechanieken en pijpwerk

. dispositieherstel

. oude klavier vervangen door klavier uit voorraad orgelma­ker

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

Manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

9 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit B/D

Quintfluit

Octaaf

Mixtuur

Scherp

Dulciaan B/D@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'

2 st.

2 st.

8'@

**[T1]**Samenstelling van de vulstemmen

Mixtuur

**[T4]**C

1 1/3

1

c

2

1 1/3

c1

2 2/3

2

**[T1]**Scherp

**[T4]**C

1

2/3

c

1 1/3

1

fis2

2

1 1/3

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

CD-c3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

76 mm

Plaats klaviatuur

linkerzijde