**[K1]Middelburg/1761[x1]**

**[K2]***(voormalige) Engelse Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenbeukige kerk uit de 15e eeuw, oorspronkelijk kapel van het Cellebroedersklooster.*

Kas: 1761

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Deze orgelkas werd vervaardigd door de timmerman Laurens van de Woesteijne. Het beeldhouwwerk is van de hand van Adriaan van der Bilt en Hendrik van Diest. De vormgeving is vrij strak: de rechte lijnen overheersen. De gedeelde tussenvelden zijn ten opzichte van de torens nogal breed uitgevallen, wat een vage associatie met oudere Vlaamse fronten wekt. Karakte­ristiek is de in de borstwering opgenomen zich naar beneden door middel van voluten verbredende onderkas. De ornamentiek bestaat voor het grootste gedeelte uit in rococo-zin geïnter­preteerde C-voluten.

**[T3]**Literatuur

J.H. Kluiver, 'Historische orgels in Zeeland. 2, Walcheren'. Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1974), 45-47.

C.C. Vlam en M.A. Vente, Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlan­den, deel 2, Amsterdam, 1971, 149-150.

Monumentnummer 29491

Orgelnummer 970

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Gerard Steevens

Jaar van oplevering

1761

Gerard Steevens 1763

. Terts B 1 3/5' → Octaaf B 2'?

C.P. van Sprang 1875

. Fluittravers D 8' → Prestant D 8'

. klavier van achterkant naar zijkant

. kas verdiept

. halvering Quint ongedaan gemaakt

1920

. Engelse gemeente opgeheven, bezittingen aan Hervormde Gemeente overgedra­gen

W. van Leeuwen Gzn. 1956

. orgel verplaatst van absis naar westzijde

. oksaal en orgelkas ontdaan van verflaag

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

10 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Quint

Octaaf

Tertiaan D

Octaaf B

Cornet D

Dulciaan B/D@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'

1 3/5'

2'

4 st.

8'@

**[T1]**Samenstelling vulstem

Cornet

Werktuiglijke registers

tremulant

Toonhoogte

Temperatuur

Manuaalomvang

C-d3

Pedaalomvang

C-d1

Windvoorziening

Winddruk

Plaats klaviatuur

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Behalve de Fluittravers D 8' bleef het pijpmateriaal van Steevens nagenoeg integraal behouden.