**[K1]Egmond-Binnen/1762[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenvoudige zaalkerk gebouwd 1836 naar ontwerp van H.H. Dansdorp, in 1914 van een nieuwe ommetseling en een nieuw torentje voorzien.*

Kas: 1762

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Het meubel is van eikenhout met mahoniefineer. De onderkast is voorzien van schijnladen. Het bovengedeelte omvat drie pijpvelden en wordt afgesloten door een flauw gebogen lijst die aan beide zijden één keer inzwenkt. Het snijwerk van de blinderingen en de bovenlijst vertoont eenvoudige rococo vormen. Opvallend is het grote aantal beelden op het orgel dat een muscierend gezelschap uitbeeldt.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 171-172.

Monumentnummer 14591

Orgelnummer 412

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Johannes Petrus Hilgers

Jaar van oplevering

1762

Oorspronkelijk locatie onbekend (particulier bezit)

?

. orgel geplaatst in Egmond-Binnen, Slotkapel

1914

. orgel geplaatst in Egmond-Binnen, Hervormde Kerk

.. Jonker 1938

. restauratie

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

8 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant B/D

Fluit B/D

Quint B/D

Octaaf B/D

Terts D

Vox Humana B/D@

@

8'

8'

4'

4'

3'

2'

1 3/5'

8'@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

Toonhoogte

a1 = 392 Hz

Temperatuur

niet vast te stellen

Manuaalomvang

C-d3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

wegens slechte staat niet meetbaar

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Het orgel is geheel origineel.