**[K1]Utrecht/ca 1762[x1]**

**[K2]***Geertekerk*

*kabinetorgel***[x2]**

**[T1]***Het oudste deel van de kerk is het tufstenen middenschip uit de 13e eeuw, waaraan in de tweede helft van de 13e eeuw een toren werd toegevoegd. Transept en koor kwamen in de 14e eeuw tot stand. In de 15e eeuw werd het schip vergroot met zijbeuken waardoor een pseudo-basilicale aanleg ontstond. Na tot ruïne te zijn vervallen werd de kerk 1954-1957 gerestaureerd. Bekapping en gewelf zijn geheel nieuw.*

Kas: ca 1742

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een kabinetorgel van het schrijfkabinettype waarbij de bovenkast ondieper is dan het bureauvormige benedengedeelte. De benedenkast is voorzien van drie schijnladen, waarvan de onderste bolvormig is vormgegeven. De bij dergelijke orgels veel voorkomende hoekstijlen met leeuwenpoten zijn ook hier te vinden. In de bovenkast treft men drie pijpvelden aan. Opmerkelijk is de plastische vorm van de bovenlijst. Boven de zijvelden ziet men een ingezwenkte boog en een rechte knik, terwijl het middengedeelte haast paraboolvormig wordt afgesloten. Het blinderingssnijwerk vertoont eenvoudige rococo-vormen, vooral bestaande uit C-voluten. Het beslag op de laden lijkt op een latere stijlperiode te wijzen.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 256-257.

Monumentnummer 36108

Orgelnummer 1527

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

waarschijnlijk Deetlef Onderhorst

Jaar van oplevering

ca 1762

Oorspronkelijke locatie onbekend (particulier bezit)

Gebr. van Vulpen 1957

. restauratie

. orgel geplaatst in Geertekerk (afkomstig uit de omgeving van Bos­koop)

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

6 stemmen

Holpijp B/D

Prestant D

Prestant B/D

Ged. Fluit

Octaaf B/D

Sesquial­ter D@

@

8'

8'

4'

4'

2'

2 st.@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

Samenstelling vulstem

Sesquialter

**[T4]**c1 2 2/3 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

a1 = ca 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-d3

Windvoorziening

magazijnbalg (van Vulpen)

Winddruk

67 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De toeschrijving aan Onderhorst is gebaseerd op de grote verwantschap met een orgel van diens hand uit 1762 (Gierveld cat. nr. 252).

Het originele bestand van dit kabinetorgel bleef vrijwel integraal bewaard.