**[K1]De Pollen/1766[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenvoudige zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1932.*

Kas: 1766

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een kabinetorgel met een ongebruikelijk rijke decoratie. De onderkas moet in het begin van de 19e eeuw drastisch zijn gewijzigd, getuige de hoekzuilen met koperen kapitelen en basementen. De met mahoniehout afgewerkte bovenkas bevat de bij kabinetorgels gebruikelijke indeling van drie pijpvelden, waarvan het middelste een V-vormige labiumverloop en de zijvelden een naar het midden aflopende labiumlijn te zien geven. De gebogen bovenlijst zwenkt aan beide zijden één keer in. Zeer ongebruikelijk is dat de omlijsting van de pijpvelden geheel in reliëf is versierd. De vormen vertonen vooral geabstraheerde vegetatieve elementen, strikken en hier en daar enig schuimwerk. Rijk bewerkt is ook het kuifstuk dat als voetstuk dient voor een staande David. Op de hoeken bevonden zich vroeger twee bazuinblazende engeltjes.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 106-107.

Gert Oost, De orgelmakers Bätz (1739-1849). Alphen aan den Rijn, 1977, 229-234, 287-288.

Monumentnummer 454879

Orgelnummer 292

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

J.H.H. Bätz

Jaar van oplevering

1766

Oorspronkelijke locatie waarschijnlijk ten huize van I.J. Faber van Riemsdijk (tot ca 1769 Utrecht, vanaf 1769 Haarlem, vanaf 1795 's-Gravenhage)

ca 1810

. aangehangen pedaal aangebracht, onderkas gewijzigd

?

. Octaaf 2' ◂→ Octaaf 3', tremulant verwijderd, aanleg ventiel

vóór 1910

. orgel geplaatst in Harlingen, Gereformeerde Kerk

1932

. orgel overgeplaatst naar De Pollen, Hervormde Kerk

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

6 stemmen

Holpijp

Prestant D

Octaaf

Fluyt

Octaaf

Gemshoorn B/D@

@

8'

8'

4'

4'

[3']

2’@

**[T1]**Werktuiglijke registers

ventiel

Toonhoogte

a1 = 421 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-d3

Pedaalomvang

C-es

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

63 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Het orgel is nagenoeg integraal bewaard gebleven.