**[K1]Leeuwarden/1766[x1]**

**[K2]***Grote of Jacobijnerkerk*

*Orgel in de Sacristie***[x2]**

**[T1]***Oorspronkelijk kerk van het in de 13e eeuw gestichte Dominicanenklooster. Uit de 14e eeuw stammen nog het koor en een gedeelte van de noordmuur. In de 15e eeuw werd de toen tweebeukige kerk aanzienlijk verhoogd, wat de vervanging van de pijlers tussen hoofdschip en noorderzijbeuk nodig maakte. Wellicht ook nog in de 15e eeuw werd de brede zuidbeuk met dwarskapellen toegevoegd. Sedert 1588 dient het koor als mausoleum voor de Friese Nassaus. In verband daarmee werd in 1660 een barokke ingangspartij, het Oranjepoortje, aangebracht. Belangrijk 17e-eeuws meubilair, waaronder de `Koningskraak', een galerij voor leden van de stadhouderlijke familie.*

Kas: 1766

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

De grenen kas van dit kleine orgel kan heel goed uit 1766 stammen, maar bezit geen herkenbare historische identiteit meer. Er zijn waarschijnlijk wel blinderingen aanwezig geweest, maar die waren bij aankoop reeds verdwenen. Mogelijk zijn de zijveldjes oorspronkelijk iets hoger geweest. Sporen van een verbouwing wijzen in die richting. De in 1977 gekozen kleurstelling accentueert het historisch karakter allerminst.

**[T3]**Monumentnummer 24225

Orgelnummer 842

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

J. Meister

Jaar van oplevering

1766

Oorspronkelijke locatie onbekend

Gebr. Vermeulen ca 1965

. orgel aangekocht uit Glashütten/Taunus, H. Geistkirche

Gebr. Vermeulen 1977

. orgel gerestaureerd en in Leeuwarden geplaatst

. zinken frontpijpen vervangen door nieuwe exemplaren

. nieuwe Traversflöte D 8'

. orgel geplaatst in Leeuwarden, sacristie van de Grote Kerk

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

4 stemmen

Gedackt

Traversflöte

Flöte

Octav@

@

8'

8'

4'

2’@

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Windvoorziening

spaanbalg gekoppeld aan schepbalg

Winddruk

50 mm

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**Het pijpwerk van de drie fluitregisters is van hout, de Octav 2' bezit metalen pijpen. De frontpijpen dateren uit 1977, (C-a van de Octav 2'). Het binnenpijpwerk is, op de Traversflöte D 8' na, grotendeels oud.

Een inscriptie in potlood op een van de voorslagen van de windlade luidt: 'Johann Meister 24 Mai 1766'.