**[K1]Winschoten/1768[x1]**

**[K2]***Evangelisch Lutherse Kerk***[x2]**

**[T1]***Eenvoudige neo-classicistische zaalkerk uit 1836. Enig 17e-eeuws meubilair uit de vorige kerk.*

Kas: 1768

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

Een eenvoudig en in decoratie zeer verarmd kabinetorgel. De hoofdvorm van de onderkas is bewaard gebleven, de bovenkas is verhoogd door het aanbrengen van een gedeelte tussen klaviatuur en pijpenfront, waarvoor een gedeelte van de deuren werd gebruikt. De bij de Nederlandse kabinetorgels gebruikelijke driedelige opbouw is ook hier te vinden. De gebogen bovenlijst vertoont aan beide zijden één inzwenking en een rechte knik. Behalve het kuifstuk is alle snijwerk verdwenen.

**[T3]**Literatuur

Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1977, 110-111.

Monumentnummer 39017

Orgelnummer 1681

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Hendrik Blötz

Jaar van oplevering

1768

Oorspronkelijke locatie onbekend (particulier bezit)

19e eeuw

. nieuw klavier

. wijzigingen van onbekende aard aan het meubel

. pijpwerk deels opgeschoven en van expressions voorzien

. oorspronkelijke tremulant verwijderd?

1897

. orgel geplaatst te Hallum, waarschijnlijk in de Doopsgezinde Kerk

1906

. orgel verkocht aan particulier te Hallum

1909

. orgel aangekocht door de Evangelisch Lutherse Kerk te Winschoten en geplaatst op de galerij boven de hoofdingang

A.H. de Graaf 1975

. restauratie, zoveel mogelijk herstel oude situatie met behoud van waardevolle 19e-eeuwse delen

. orgel op begane grond geplaatst

Winold van de Putten en Berend Veger 1996

. herstel

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling

manuaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

7 stemmen

Holpijp B/D

Prestant D

Prestant B/D

Fluit

Octaaf

Quintfluit B

Sexquialter D@

@

8'

8'

4'

4'

2'

3'

2 st.@

**[T1]**Werktuiglijk register

ventiel (niet meer in gebruik, klepje los bij orgel bewaard)

Samenstelling vulstem

Sexquialter

**[T4]**c1 2 2/3 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

a1 = 430 Hz

Temperatuur

Werckmeister III

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

52 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De Holpijp B 8' is van hout, de discant is niet origineel. De Fluit B 4' is van hout, evenals C-E van de Quintfluit B 3'.