**[K1]Nootdorp/1770[x1]**

**[K2]***Hervormde Kerk***[x2]**

**[T1]***Neo-gotische kerk gebouwd in 1894 tegen een oudere toren uit omstreeks 1500.*

Kas: 1770

**[T2]**Kunsthistorische aspecten

De jonge Assendelft volgt in dit orgel het type dat door zijn vader werd ontwikkeld in Katwijk a/d Rijn. Ook hier een gedeelde middentoren, smalle gedeelde zijvelden en forse ronde zijtorens. De middenpartij lijkt iets geprononceerder dan in Katwijk, waardoor het snijwerk boven de tussenvelden ook sterker kan spreken. Al het snijwerk is zeer transparant en vertegenwoordigt daarmee de slotfase van het rococo.

**[T3]**Literatuur

Hans Erné, 'Het orgel in de Herv. Kerk te Nootdorp'. Het Orgel, 69 (1973), 321-322.

Monumentnummer 30777

Orgelnummer 1101

**[K2]***Historische gegevens***[x2]**

**[T1]**Bouwer

Pieter en Johannes Assendelft

Jaar van oplevering

1770

Wander Beekes

1842. herstelwerkzaamheden

eind 19e eeuw

. ingebruikneming nieuwe kerk tegen oude toren

. klaviatuur van achterkant naar zijkant verplaatst

. aanleg nieuwe mechaniek i.p.v. oorspronkelijke stekermechaniek

Gebr. van Vulpen 1972

. restauratie

. orgel naar voren geplaatst

. nieuwe registratuur en mechanieken naar Assendelft-voorbeelden

. dispositieherstel; nieuw gemaakt werden Fluit travers 8', Quint 3', Mixtuur D, Roerfluit 2' en Trompet 8' (naar voorbeeld van de Trompet in het Moreau-orgel te Oosterhout)

. Trompet 8' via transmissie op pedaal speelbaar gemaakt

**[K2]***Technische gegevens***[x2]**

**[T1]**Werkindeling manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

**[T4]@**Manuaal

12 stemmen

Prestant D

Prestant

Holpijp

Fluit travers D

Octaaf

Roerfluit

Quint B/D

Octaaf

Roerfluit B/D

Mixtuur B/D

Cornet D

Trompet@

@

16'

8'

8'

8'

4'

4'

3'

2'

2'

3 st.

3 st.

8’@

@Pedaal

1 stem

Trompet@

@

8' tr@

**[T1]**Werktuiglijke registers

tremulant

afsluiter

Samenstelling vulstemmen

Mixtuur

**[T4]**C

2

1 1/3

1

c1

4

2 2/3

2

**[T1]**Cornet

**[T4]**c1 4 - 2 2/3 - 1 3/5

**[T1]**Toonhoogte

ca 1/4 toon onder a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-e3

Pedaalomvang

C-a

Windvoorziening

drie spaanbalgen

Winddruk

75 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde

**[K2]***Bijzonderheden***[x2]**

**[T1]**De volgende registers zijn van de hand van Assendelft: Prestant D 16' (grotendeels), Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Roerfluit 4', Octaaf 2', Mixtuur en Cornet.