Lage Vuursche/ca 1790

Ernst Sillem Hoeve

Kas: ca 1790

Kunsthistorische aspecten

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse Huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht 1977, 155.

Historische gegevens

Bouwer

H.H. Hess?

Jaar van oplevering

ca 1790

Oorspronkelijke locatie

onbekend

vóór 1940

.orgel geplaatst in Ernst Sillemhoeve te Lage Vuursche

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Holpijp B/D

Prestant D

Fluit B/D

Octaaf D

Prestant B/D

Fluit\* B

8'

8'

4'

4'

2'

2'

\*Octaaf 2' op registerplaatje

Manuaalomvang

C-f3

Toonhoogte

a1=438 Hz

Temperatuur

niet meetbaar

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

41 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het pijpwerk dateert geheel uit ca 1790. De Holpijp 8', Fluit 4' en Fluit 2' B zijn geheel van hout en gedekt. Alle overige registers zijn van metaal, met bij de grotere pijpen opgesoldeerde stukken met stemkrul. C-h van de Holpijp zijn afgevoerd tegen de achterwand geplaatst. Aan de linkerkant is nog een registergat te zien, hoogst waarschijnlijk bedoeld voor de nu afwezige tremulant