's-Gravenhage/1797

Gemeentemuseum

kabinetorgel

Gebouwd 1931-1935 naar ontwerp van H.P. Berlage. Plattegrond nagenoeg vierkant van opzet met in het midden een rechthoekige binnenplaats. Aan de ingangszijde geeft het gebouw een compositie van blokvormige volumes te zien. Aan de achterzijde vormen de beide schoorstenen een belangrijk accent.

Kas: 1797

Kunsthistorische aspecten

Opmerkelijk bij dit kabinetorgel is dat het in zijn hoofdlijnen aansluit bij de vormgeving van de kabinetten uit de rococo-periode, met in- en uitzwenkende bovenlijst, wat voor de tijd van ontstaan niet zeer gebruikelijk is. De decoratie is echter geheel in de geest van het neo-classicisme. Op de knikken ziet men plantaardige motieven, terwijl het kuifstuk is gedecoreerd met een ingewikkeld samenstel van linten en strikken. Het blinderingssnijwerk, dat gedeeltelijk is verdwenen, bestaat uit ranken en linten. Op de bovenlijst is een guirlande van eikenbladeren aangebracht, op het kuifstuk staat koning David op een voetstuk met muziekinstrumenten, die men trouwens ook nog tussen het loof kan ontwaren. De onderkast is geheel vlak en bevat vier schijnladen, waarvan de bovenste het klavier aan het oog onttrekt. Op de afgeschuinde hoeken zijn gecanneleerde pilasters met console-achtige kapitelen aangebracht. Het geheel rust op leeuwenpoten.

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht, 1977, 95-96.

Clemens von Gleich, *A Checklist of Harpsichords, Clavichords, Organs, Harmoniums : musical instrument collection, music department, Haags Gemeentemuseum.* 's-Gravenhage, 1989, 64-65, nr. 35.

Museumnummer Ea 21-1935

Historische gegevens

Bouwer

A.G. Axsen

Oorspronkelijke locatie

onbekend

onbekend moment

.orgel geplaatst in Scherpenzeel, Gereformeerde Kerk

onbekend moment

.orgel geplaatst in 's-Gravenhage, Gemeentemuseum

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

6 stemmen

Holpijp B/D

Prestant D

Viola B/D

Fluyt B/D

Octaaf B/D

Sexq D

8'

8'

8'

4'

2'

Werktuiglijke registers

tremulant

ventiel

Samenstelling vulstem

Sexq

Toonhoogte

n.v.t.

Temperatuur

n.v.t.

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

n.v.t.

Winddruk

n.v.t.

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Dit kabinetorgel, gedateerd 27 juni 1797 is reeds lange tijd in onbespeelbare toestand. Gierveld noteerde in 1977 dat de oorspronkelijke balgen en windkanalen verdwenen waren.

Het klavier is uitneembaar en heeft eiken toetsen. De ondertoetsen zijn belegd met ivoor, versierd met dwarskerven en spijkerkopjes; de boventoetsen zijn belegd met ebbenhout. De frontpijpen, waarvan de grootste loos is, bezitten schijnlabia en spreken aan de achterzijde. De Viola B/D 8' begint op c. Van de Fluit B/D 4' is de bas van hout, gedekt; de discant is uitgevoerd als Roerfluit (metaal), de hoogste 12 zijn conisch.