's-Gravenhage/ca 1799

Ministerie OC en W

kabinetorgel

Kas: ca 1799

Kunsthistorische aspecten

Dit kabinetorgel heeft een rechthoekige met mahonie afgewerkte kast. Het vertegenwoordigt de laatste fase van het 18e-eeuwse kabinetorgel. Van een driehoekig gevelveld, zoals gebruikelijk vanaf ca 1790 is geen sprake meer. De kast wordt bekroond door een grotendeels opengewerkte attiek. Het gesloten middendeel maakt visueel deel uit van een verhoging in de vorm van een ingezwenkte piramide, waarschijnlijk bedoeld als voetstuk voor een beeld of vaas. Het eigenijke front bevat drie pijpvelden, waarvan het middelste hoger is gelegen dan de beide andere. De zijvelden hebben een naar het midden aflopende gebogen labium­lijn, het middenveld een gebogen V-vorm. Het blinderingssnij­werk bestaat uit golfranken met bladeren en bloemen. Boven de klaviatuur bevindt zich een paneel met rijk snijwerk, een element dat herinnert aan Herman Hess. Het snijwerk bevat eikenbladeren en in het midden een pauk met blaasinstrumenten er omheen gegroepeerd. De rechte onderkast is voorzien van drie schijnladen. De hoekstijlen met messing beslagwerk en leeuwenpoten wijzen al naar het Empire.

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse Huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht, 1977, 224-225.

Historische gegevens

Bouwer

wellicht Johannes Mitterreither

Jaar van oplevering

ca 1799

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

onbekend moment

.orgel geplaatst in Rijswijk

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

7 stemmen

Holpyp B/D

Prestant D

Viool d Gamba D

Octaav B/D

Fluyt B/D

Prestand B/D

Octaav B

8'

8'

8'

4'

4'

2'

1'

Werktuiglijk register

tremulant

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

...

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het klavier heeft eiken toetsen met ivoorbeleg voor de onder­toetsen en ebbenbeleg voor de boventoetsen. De registerknoppen zijn van messing met een parelrand, de registeropschriften kunnen vergeleken worden met die van het positief te Dalem (dl. 1769-1790, 81-82).

In het front staan pijpen van de Octaaf 2' (linkerveld), en Prestant D 8' (rechterveld. Het middenveld bevat een pijp van de Octaaf 2' en een van de Prestant D 8'; de rest van het middenveld is loos. Het groot octaaf van de Prestant 4' en de gehele Octaaf B 1' zijn van hout.