Nieuwe Tonge/ca 1800

Hervormde Kerk

Eenbeukige kruiskerk met toren, gebouwd omstreeks 1500. Schip en transept voorzien van 19e-eeuws traceerwerk. De traceringen in het koor zijn oorspronkelijk.

Kas: ca 1800/1969

Kunsthistorische aspecten

Literatuur

*Het Orgel*, 65 (1969), 358, 361.

Historische gegevens

Bouwer

onbekend

Jaar van oplevering

ca 1800

Oorspronkelijke locatie

onbekend

fa Vermeulen 1917

.orgel geplaatst in Nieuwe Tonge

.tweede manuaal aangebracht

1937

.orgel ingrijpend gewijzigd

.tractuur pneumatisch gemaakt

K.B. Blank & Zn 1969

.nieuw orgel in oude kas

.rugpositief toegevoegd

Technische gegevens

Werkindeling

hoofdwerk, rugpositief, pedaal

Dispositie

Hoofdwerk (II)

9 stemmen

Prestant

Roerfluit

Octaaf

Gedektfluit

Nasard B/D

Octaaf

Mixtuur B/D

Sexquialter D

Trompet B/D

8'

8'

4'

4'

2 2/3'

2'

3-5 st.

2 st.

8'

Rugpositief (I)

7 stemmen

Holpijp

Quintadeen

Prestant

Roerfluit

Octaaf

Scherp

Dulciaan

8'

8'

4'

4'

2'

4 st.

8'

Pedaal

2 stemmen

Bourdon

Fagot

16'

16'

Werktuiglijke registers

koppelingen HW-RP, Ped-HW, Ped-RP

Samenstelling vulstemmen

Mixtuur HW

Sexquialter HW

Scherp RP

Toonhoogte

a1 = 440 Hz ?

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-

Pedaalomvang

C-

Windvoorziening

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

voorzijde hoofdkas

Bijzonderheden

Behlave de oude hoofdwerkkas is geen historisch materiaal meer aanwezig. De beide pedaalregisters zijn op de Hoofdwerklade geplaatst.