Maasdijk/1802

Lokaal 'Concordia' Vereniging van Vrijzinnig Hervormden

Kas: 1802

Kunsthistorische aspecten

Het gedeelte van het orgel waarin de klaviatuur is aangebracht dateert zeker nog uit 1802. De rest van de kast maakt de indruk later, ca 1860?, gewijzigd te zijn. Aan de kerkzijde is een curieus vierdelig schijnfrontje aangebracht, waarschijnlijk laat 19e-eeuws.

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse Huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht, 1977, 196.

Historische gegevens

Bouwer

Johannes Pieter Künckel

Jaar van oplevering

1802

Oorspronkelijke locatie

onbekend

D.A. Flentrop 1946

.orgel geplaatst te Maasdijk, lokaal Concordia

D.A. Flentrop 1953 ?

.schijnfront tegen achterzijde geplaatst

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

5 stemmen

Holpijp B/D

Salicionaal D

Fluyt B/D

Octaav D

Praestant B/D

8'

8'

4'

4'

2'

Werktuiglijk register

windwijzer (1999 niet aanwezig)

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg (1802)

Winddruk

70 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde oorspronkelijke meubel

Bijzonderheden

Het orgel is tweemaal gesigneerd: boven het klavier en middels een etiket in de kleppenklast. De Holpijp 8' en Fluit 4' zijn geheel van grenen met eiken voorslagen. De kleinste houten pijpjes hebben merkwaardig lange stoppen. C en Cis van de Holpijp zijn verkropt. Gis t/m cis van de Fluyt 4' zijn liggend vooraan geplaatst. De beide prestantregisters lijken een halve toon te zijn verschoven.