Delft/1806

G.G.Z. Delftland / Psychiatrisch Centrum Joris

Kas: 1806

Kunsthistorische aspecten

Dit orgel vertoont duidelijk overeenkomsten met de andere kabinetorgels van Vool, met één belangrijk verschil: het tympaan is verdwenen en vervangen door een lage attiek met een opengewerkte entrelac-decoratie en verkroppingen op de hoeken. Onder deze attiek is een tandlijst aangebracht. De onderkast bevat, zoals bij Vool gebruikelijk, drie schijnladen en is voorzien van afgeschuinde hoeken. Het blinderingssnijwerk bestaat uit elkaar snijdende golfranken, gevat binnen een gevlochten lijst en vertoont vrij sterke overeenkomst met het snijwerk bij het Vool-orgel in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse Huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht, 1977, 316.

Historische gegevens

Bouwer

J.J. Vool

Jaar van oplevering

1806

Oorspronkelijke locatie

onbekend (waarschijnlijk particulier bezit)

1870

.revisie

Gebr. Van der Kley 1918

.revisie

C.H. van Oosten 1969

.restauratie

.reconstructie vleugeldeuren

Flentrop Orgelbouw 1997

.restauratie

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

7 stemmen

Holpyp B/D

Fluyt Travers B/D

Prestant D

Prestant B/D

Fluyt B/D

Qwint B/D

Octaaf B/D

8'

8'

8'

4'

4'

3'

2'

Werktuigelijke registers

tremulant

ventiel

windwijzer

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Klavieromvang

C-f3

Windvoorziening

enkelvouwige magazijnbalg met schepbalg

Winddruk

63 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Dit orgel bleef integraal bewaard. Kenmerkend voor Vool is de doorlopende grenen Fluyt Travers, in het groot Octaaf gecombineerd met de Holpyp 8’. Genoemde registers en de bas van de Fluyt 4’ zijn van grenenhout, evenals de grootste zes pijpen van de Prestant 4’ welke horizontaal tegen het dak van de kas bevestigd zijn. In het front staan in linker- en middenveld Fis-fis van de Prestant 4’ en in midden- en rechterveld c’ en d’-gis’ van de Prestant 8’. Het middelste frontveld bevat sprekende pijpen met schijnlabia aan de voorzijde. De Fluyt 4’ bestaat in de discant uit zogenaamde flespijpjes.