De Wilp/1807

Hervormde Kerk

Eenvoudige zaalkerk met torentje, gebouwd 1868.

Kas: 1807

Kunsthistorische aspecten

Dit bescheiden orgel heeft een front dat afwijkt van de bekende instrumenten van Gerstenhauer. Wat er bij het huidige front nog van Gerstenhauer is en wat afkomstig is van Knipscheer, is moelijk uit te maken. Noch de vorm van de tussenvelden, noch de opvallend smalle spitstorens doen op het eerst gezicht denken aan Gerstenhauer. De middenpartij is in haar bovendeel in ieder geval sterk gewijzigd bij het plaatsen van het bovenwerk. De blinderingen bestaan uit door rechte banden verbonden en elkaar snijdende C-voluten. Curieus is de bladwerksoffiet.

Literatuur

Jan Jongepier, Hans van Nieuwkoop, Willem Poot, *Orgels in Noord-Holland*. Schoorl, z.j. (1996).

Monumentnummer 460738

Orgelnummer 294

Historische gegevens

Bouwers

1. J.M. Gerstenhauer

2. H. Knipscheer

3. W. Hardorff

Jaar van oplevering

1807

Oorspronkelijke locatie

Hoorn, Doopsgezinde Kerk

H. Knipscheer & Zoon 1831

.kas en front gewijzigd

.klaviatuur vernieuwd

.Bovenwerk toegevoegd

Dispositie volgens Broekhuyzen ca 1850-1862

Manuaal

Prestant

Holpijp

Octaaf

Fluit

Quint

Octaaf

Mixtuur

Cornet D

8'

8'

4'

4'

3'

2'

2-3 st.

4 st.

Positief

Holpijp

Viol di Gamba

Fluit

Woudfluit

8'

8'

4'

2'

afsluiting

tremulant

ventiel

aangehangen pedaal

twee blaasbalgen

H. Knipscheer 1865

.orgel overgeplaatst naar nieuw kerkgebouw

W. Hardorff 1871

.orgel overgeplaatst naar De Wilp, Hervormde Kerk

.BW verwijderd, klaviatuur vernieuwd (?)

.Cornet D 4 st. → Bourdon D 16'

1884

.balgen hersteld

J. Reil 1949

.herstelwerkzaamheden

begin jaren '60

.windvoorziening gewijzigd

.beide spaanbalgen buiten gebruik gesteld, regulateurbalg geplaatst

S. Haarma 1975

.restauratie

.manuaalklavier (?) vervangen

.Bourdon D 16' → Terts 1 3/5'

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

Manuaal

8 stemmen

Prestant B/D

Holpijp B/D

Octaav B/D

Fluit B/D

Quint

Octaav B/D

Terts D

Mixtuur

8'

8'

4'

4'

3'

2'

1 3/5'

2-3 st.

Werktuiglijke registers

....

Samenstelling vulstem

Mixtuur

Toonhoogte

a1 = ... Hz

Temperatuur

...

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-d

Windvoorziening

regulateurbalg

Winddruk

80 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde

Bijzonderheden

Behalve het instrument werd ook nog een deel van de oude balu­strade uit Hoorn geplaatst. Achter het schot links van het orgel bevinden zich nog delen van de oorspronkelijke, thans gedemonteerde, windvoorziening. Het betreft dan met name de beide spaanbalgen en delen van de kanalisatie.