Neerlangbroek/1809

Hervormde Kerk

Van de oorspronkelijke laat-gotische kerk uit het derde kwart van de 15e eeuw, resteren de toren en het sterk gewijzigde koor. Het schip dateert uit 1870. Rococo preekstoel.

Kas: 1809

Kunsthistorische aspecten

Literatuur

*Boekzaal*, 1809B, 702-705.

*Het Orgel*, 60 (1964), 60; 64 (1968), 270, 273-274; 74 (1978), 256.

Bert Wisgerhof, *Utrechts Orgellandschap*, Amersfoort, 1979, 112-1.

Monumentnummer 23876

Orgelnummer 1020

Historische gegevens

Bouwer

Johan Caspar Friedrichs

Jaar van oplevering

1809

onbekend moment

.beide spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

.- Quint 3', + Viola di Gamba 8'

Gebr. Van Vulpen 1963

.restauratie

.- Viola di Gamba 8', + Quint 3'

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

Manuaal

9 stemmen

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Quint

Octaaf

Mixtuur

Cornet D

Fagot B/D

8'

8'

4'

4'

3'

2'

3-4 st.

4 st.

8'

Werktuiglijke registers

tremulant

ventiel

Samenstelling vulstemmen

Mixtuur

C

1

2/3

1/2

c

2

1 1/3

1

c1

4

2 2/3

2

1 1/3

Cornet c1 4 - 2 2/3 - 2 - 1 3/5

Toonhoogte

a1 = 435 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-e

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

74 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde

Bijzonderheden