Leeuwarden/1819

Christengemeenschap

secretaire-orgel

Kas: 1819

Kunsthistorische aspecten

Een secretaire-orgel van fraaie sobere lijnen. Onderkast en bovendeel worden tezamen omraamd door ronde zuiltjes op vierkante voetstukken die rusten op een uitstekend gedeelte van de plint. Het gehele meubel staat op bolvormige poten. De zuiltjes hebben kapitelen uit messing en dragen een hoofdgestel met twee ringen en een sleutelplaat. Het klaviergedeelte kan met zijwaarts openende jaloezieën worden afgesloten. De pijpenopening is, zoals in deze tijd gebruikelijk, met doek bespannen.

Literatuur

Dirk Bakker, 'Van orgelmaker tot pianostemmer: P.J. Geerkens & Zoon, Dordt (1757-1865)'. De Mixtuur, 72 (1992), 618-651.

Historische gegevens

Bouwer

P.J. Geerkens

Jaar van oplevering

1819

Oorspronkelijke locatie

onbekend, particulier bezit

onbekend moment ca 1950

.orgel in bezit gekomen van Christengemeenschap te Amsterdam, door aankoop op een veiling

A. Bouman ca 1952

.schepbalg met trede verwijderd in verband met plaatsing windmotor

.herintonatie

onbekend moment

.lessenaar en doekbespanning achter de lessenaar vernieuwd

.opsneden verhoogd

1990

.orgel geplaatst te Leeuwarden, Christengemeenschap

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

4 stemmen

Holpijp B/D

Praestant D

Fluit B/D

Praestant B/D

8'

8'

4'

2'

Werktuiglijk register

ventiel

Toonhoogte

a1 = ... Hz

Temperatuur

...

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het ivoren beleg van de ondertoetsen is in twee delen op de toets gelijmd. De boventoetsen zijn belegd met ebben. De eiken klavierlat is voorzien van ebben fineer waarop de signatuur is aangebracht. De chromatisch ingedeelde windlade is aan de onderzijde beplakt met perkament en wordt bediend door middel van een stekermechaniek. Het ventiel is als een loze speelklep aangebracht tussen de tonen h en c1.

Het pijpwerk is nog origineel. De Praestant D 8' is door Geerkens gemaakt uit ouder materiaal. Van de Praestant 2' is C-B 18e-eeuws, het vervolg werd door Geerkens vervaardigd uit oud materiaal. De Holpijp 8' is geheel van vurenhout met grenen voorzijde; stoppen, voeten en voorslagen zijn van eiken. De Fluit B 4' is geheel van grenen met eiken stoppen, voeten en voorslagen. Voor de metalen discant gebruikte Geerkens ouder materiaal.