Wijhe/1821

Protestantse Gemeente, voormalige Hervormde Kerk

Complex gebouw met een toren van omstreeks 1200 en een schip uit het begin van de 15e eeuw, met een iets latere noordelijke zijbeuk en nog wat latere brede zuiderzijbeuk. Het koor dateert waarschijnlijk uit het einde van de 13e eeuw. Inwendig kruisribgewelven. Meubilair uit de 17e eeuw en een drietal grafmonumenten.

Kas: 1821

Kunsthistorische aspecten

Dit orgel vertoont verschillende overeenkomsten met het door Abraham Meere gebouwde orgel in de Hervormde Kerk te Twello (1819). Men lette met name op vorm en decoratie van de orgelgaanderij met haar gebogen zijstukken en haar zuilen en fries in dorische stijl. De opbouw van de orgelkas is eveneens verwant: een ronde middentoren, gedeelde vlakke tussenvelden met parallel naar het midden aflopende labia en ronde zijtorens.

De decoratie is anders karakter dan in Twello. De bovenblinderingen in velden en torens bestaan uit draperieën, bij de torens voorzien van een rozet en kwasten. De tussenvelden worden aan de bovenzijde afgesloten door een gevlochten bladslinger. De blinderingen onder in de middentoren en in de benedenvelden bestaan uit transparante S-voluten met enig bladwerk. De blinderingen onder in de zijtorens zijn niet meer volledig, maar moeten vergelijkbare vormen vertoond hebben. Het snijwerk ter weerszijden van de scheidingslijst tussen de etages van de velden vertoont S-vormig bladwerk van een plastischer karakter dan de benedenblinderingen. Tussen middentoren en zijtorens hangen bladslingers. Op de zijtorens instrumenttrofeeën, op de middentoren het wapen van de schenker. Aan de linker zijkant is tegen een schot nog één der oorspronkelijke vleugelstukken aangebracht, twee C-voluten met een groot rozet in het midden. De decoratie van de zijgedeelten van de borstwering verdient nog de aandacht: in een rechthoekige omlijsting gevatte panelen in de vorm van een wapenschild waarin een merkwaardige bloemmotief dat uitloopt in twee krullen die doen denken aan de voluten van een ionisch kapiteel. Daarboven openingen met een gestileerde plantaardige figuur.

Literatuur

Boekzaal 1821B, 393-394

Niet gepubliceerde bron

R. van Straten, Restauratieplan orgel hervormde kerk Wijhe, Zutphen, 1999.

Monumentnummer 39643

Orgelnummer 1664

Historische gegevens

Bouwers

1. G.H. Quellhorst en C.F.A. Naber

2. J.C. Sanders & Zn

Jaren van oplevering

1. 1821

2. 1957

Dispositie volgens Broekhuyzen ca 1850-1862

Manuaal

Prestant

Bourdon

Octaaf

Flute douce

Viol di Gamba

Quint

Octaaf

Mixtuur

Trompet B/D

8'

8'

4'

4'

4'

3'

2'

5 st.

8'

Positief\*

Holfluit

Prestant

Woudfluit

Cornet

Dulciaan B/D

8'

4'

2'

3 st.

8'

koppelinge

afsluitinge

tremulant

ventil

aangehangen pedaal

drie blaasbalgen

\* Onderpositief

Vereenigde Kerkorgelfabrieken Aalten 1923

.orgel verplaatst

.OP achter HW opgesteld en van zwelkast voorzien

.spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

.dispositie gewijzigd

J.C. Sanders & Zn / K.B. Blank 1957

.orgel gerestaureerd en uitgebreid met vrij pedaal

.dispositie gewijzigd

Pels & Van Leeuwen 1972

.Ped + Fagot 16'

Pels & van Leeuwen 1986

.herstelwerkzaamheden

.ZwW + (gebruikte) Dulciaan 8' op kantsleep

Technische gegevens

Werkindeling

hoofdwerk, zwelwerk, pedaal

Dispositie

Hoofdwerk (I)

9 stemmen

Prestant

Viola

Roerfluit

Octaaf

Speelfluit

Quint

Octaaf

Mixtuur

Trompet B/D

8'

8'

8'

4'

4'

3'

2'

4-6 st.

8'

Zwelwerk (II)

8 stemmen

Prestant

Holpijp B/D

Prestant

Spitsfluit

Spitsquint

Woudfluit

Sesquialter\*

Dulciaan

8'

8'

4'

4'

3'

2'

3 st.

8'

Pedaal

5 stemmen

Subbas

Octaafbas

Bourdon

Octaafbas

Fagot

16'

8'

8'

4'

16'

\* in werkelijkheid 2-3 st.

Werktuiglijke registers

koppelingen HW-ZwW, Ped-HW, Ped-ZwW

tremulanten HW, ZwW

zweltrede

Samenstelling vulstemmen

Sesquialter

c

2 2/3

1 3/5

c1

2 2/3

1 3/5

1 3/5

Mixtuur

C

2

1 1/3

1

2/3

c1

2 2/3

2

1 1/3

1

1

c2

4

2 2/3

2

1 1/3

1

1

c3

4

4

2 2/3

2

2

1 1/3

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-d1

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

82 mm

Plaats klaviatuur

linkerzijde

Bijzonderheden

Om het zwelwerk in de kas te kunnen plaatsen is deze aanzienlijk verdiept. De vleugelstukken aan weerszijden zijn verbreed waardoor het pedaal, dat in open opstelling naast het orgel is geplaatst, gedeeltelijk aan het zicht onttrokken wordt.

De HW lade is nog origineel en heeft een opstelling overeenkomstig het front. De laden van ZwW en Ped zijn chromatisch ingedeeld. Of men voor het ZwW de oude lade van het positief gebruikt heeft, is nog niet vastgesteld.