Culemborg/1838

Verpleeghuis Beatrix

Kas: 1838

Kunsthistorische aspecten

Een huisorgel in een sobere neo-classicistische vormgeving. De onderkast bevat twee eenvoudige paneeldeuren, het iets uitstekende klavier wordt ondersteund door zuilen met messing voetstukken en kapitelen. De overgang van onder- naar bovenkast heeft een sierlijk S-vormig profiel. De bovenkast kenmerkt zich door sobere hoekige vormen. Alleen een sleutelplaatje in de bovenlijst zorgt voor enige decoratie. Oorspronkelijk was het front bespannen met doek. Dit werd in 1993 vervangen door een pijpenfront. De blinderingen, die bestaan uit bladwerk dat eindigt in een rozet, zijn nieuw.

Niet gepubliceerde bron

Ton van Eck, Rapport betreffende het kabinetorgel in het Beatrix Verpleeghuis te Culemborg. Voorburg, 1995.

Historische gegevens

Bouwer

L. van den Brink & Zn

Jaar van oplevering

1838

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

R. Venema 1993

.orgel geplaatst te Culemborg

.originele doekbespanning vervangen door schijnfront

R. Venema 1995

.Terts D 3 1/5' ◂→ Quint D 2 2/3'

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

5 stemmen

Holpyp B/D

Fluyt Trav D

Fluyt B/D

Terts Dis\*

Octaaf B/D

8'

8'

4'

3 1/5'

2'

\* in werkelijkheid Quint D 2 2/3'

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

enkelvouwige magazijnbalg

Winddruk

52 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het orgeltje is gesigneerd door middel van een potloodaantekening op de hoogste stoter van het toetsmechaniek. Het beleg van de boventoetsen is uitgevoerd in schildpad. Holpyp 8' en Fluyt 4' bestaan geheel uit houten pijpwerk. De discant van de Fluyt 4' heeft doorboorde stoppen; het hoogste octaaf is open met loden stemlappen. De Fluyt Trav D 8' is van metaal. Een curiosum was het thans verschoven discantregister Terts 3 1/5'. De toegevoegde loze frontpijpen bestaan uit historisch materiaal uit een ander huisorgel. Het snijwerk is geheel nieuw.