Meerssen/1838

Hervormde Kerk

Driezijdig gesloten zaalkerk uit 1837, met een gepleisterde voorgevel met een opmerkelijke decoratie in de top.

Kas: 1838

Kunsthistorische aspecten

Een zeer eenvoudig driedelig front bestaande uit een brede driezijdige middentoren met negen frontpijpen en zijvelden met verhoogde frontstokken en brede naar beneden aflopende, even ingezwenkte bovenlijsten en brede zijstijlen. Een opvallend detail is de gelobde omlijsting van de boveneinden van de pijpen. Het geheel wordt bekroond door een forse kap. Op de zijstijlen sobere vazen. Als vleugelstukken dienen onversierde S-voluten.

Literatuur

Boekzaal 1838B, 519.

Monumentnummer 28445

Orgelnummer 949

Historische gegevens

Bouwers

1. A. Binvignat

2. B. Koch

Jaren van oplevering

1. 1838

2. 1960 ca

1877

.orgel vervangen door harmonium

.voorzijde kas en front gehandhaafd, binnenwerk verwijderd

B. Koch 1960 ca

.binnenwerk van bestaand orgel (herkomst onbekend) in oude kas te Meerssen geplaatst

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

6 stemmen

Holpijp

Gamba

Octaaf

Fluit

Fluit

Octaaf

8'

8'

4'

4'

2'

1'

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-d3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

Bijzonderheden

De zijwanden en de achterwand van de kas bestaan uit vuren raamwerk met triplex vullingen, en hebben geen enkele relatie met het front. Het frontraamwerk is van grenen. De kas is aan de bovenzijde open.

Het binnenwerk van dit orgel moet omstreeks 1770 zijn vervaardigd. De oorspronkelijke dispositie luidde waarschijnlijk als volgt:

Holpijp

Prestant D

Prestant

Fluit

Quintfluit

Octaaf

Mixtuur

8'

8'

4'

4'

3'

2'

2-3 st.

Omstreeks 1910 heeft een dispositiewijziging plaatsgevonden en is het huidige regeerwerk aangelegd. Bij de plaatsing in Meerssen is de windlade grotendeels vernieuwd. Slechts de ladebodem, de voorslagen en enkele pijpstokken zijn nog origineel. Pijpwerk uit de tweede helft van de 18e eeuw is aanwezig in de registers Holpijp 8', in de bas voorzien van eiken pijpen; Octaaf 4', en Fluit 4'. Dit laatste register is in de bas gedekt, de drie grootste pijpen zijn van eiken. De discant is uitgevoerd als Roerfluit. De Gamba 8' dateert van ca 1910. Het groot octaaf van dit register is van zink, evenals frontpijpen. De Fluit 2' is in de bas gedekt, in de discant conisch, open. Tussen de registers Fluit 2' en Octaaf 1' in bevindt zich een registerknop zonder opschrift.