# Helmond-Brouwhuis / ca 1840

## R.K. Kerk Onze-Lieve Vrouw Middelares

*Bakstenen kruiskerk in traditionalistische vormen met enige gotiserende elementen, gebouwd 1929 door L.J.P. Kooken. Naast priesterkoor een toren met zadeldak. Inwendig spitsbogige houten tongewelven.*

Kas: ca 1840

## Kunsthistorische aspecten

Het front van dit orgel diende jaren lang als schijnfront in de Hervormde Kerk te Oisterwijk (deel 1726-1769, 281-282). Het heeft een eenvoudige vijfdelige opbouw met drie ronde torens en gedeelde tussenvelden met gesloten binnenwaarts gebogen bovenlijsten en schuin naar het midden oplopende tussenlijsten. De torenblinderingen vertonen voluutranken die in het midden samenkomen bij een op een bloem gelijkend ornament. Op de tussenlijst in de velden is een reeks S-voluten aangebracht. Soortgelijke voluten zijn ook te zien in de bovenlijsten van de velden, waar zij echter met elkaar zijn verbonden en aldus een soort meander vormen. De vleugelstukken bestaan in hoofdzaak uit een forse S-voluut met bladwerk en bloemen. Onder de torens bevinden zich bladconsoles. Al dit snijwerk is tamelijk grof uitgevoerd, maar het bezit toch een zekere charme. De vormgeving doet vermoeden dat het front omstreeks 1840 is vervaardigd.

**Literatuur**

Frans Jespers, *Brabants Orgelbezit*. ‘s-Hertogenbosch, 1975, 46.

Frans Jespers, *Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900*. ‘s-Hertogenbosch, 1983, 47, 223-224.

*De Mixtuur*, 41 (1983), 435-436.

Victor Timmer, 'Een orgel oud en zwak, R.K. orgelbezit in Friesland omstreeks het begin der herleving', *De Mixtuur,* 83 (1996), 106-108.

## Historische gegevens

Bouwers

1. onbekend

2. Verschueren Orgelbouw

Jaren van oplevering

1. ca 1840 (front)

2. 1983

Oorspronkelijke locatie

Oisterwijk, Hervormde Kerk

ca 1840

. front als schijnfront toegevoegd aan het reeds bestaande orgel

L. Verschueren C.V. 1975

. schijnfront verwijderd

Verschueren Orgelbouw 1983

. schijnfront gebruikt bij restauratie van het Van Gruisen-orgel te Brouwhuis, R.K. kerk O.L.Vrouw Middelares

. frontpijpen vernieuwd

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  8 stemmen  Bourdon D  Holpijp  Prestant D  Prestant  Fluit d'Amour  Quint  Octaaf  Mixtuur | 16'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  2 st. |

Werktuiglijk register

tremblant

Samenstelling vulstem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1 | c1  2 2/3  2 |

Toonhoogte

a1 = 415 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C‑f3

Pedaalomvang

C‑f

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

52 mm

Plaats klaviatuur

achterzijde

## Bijzonderheden

Het Van Gruisen-binnenwerk van dit orgel werd in 1935 te Brouwhuis geplaatst achter een zinken front. Oorspronkelijk stond dit van Gruisen-orgel in de St-Martinuskerk te Bolsward, waaraan het - blijkens een inscriptie in de windlade - in 1788 was geschonken. Nadat in 1850 een nieuw kerkgebouw werd voltooid verzorgde D.S. Ypma de overplaatsing van het instrument. Broekhuyzen ca 1850-1862 (B32), die als bouwjaar 1780 opgeeft, vermeldt de volgende dispositie:

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  Prestant  Holpijp  Quintadena D  Prestant  Fluit  Quint  Octaaf  Mixtuur | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  4 st. |

ventil

aangehangen pedaal

drie blaasbalgen

Hierbij dient opgemerkt te worden dat D.S. Ypma reeds in 1850 de Quintadena D 8' had vervangen door een Bourdon D 16'. De Prestant 8' was vermoedelijk alleen in de discant aanwezig.

Het Van Gruisen-orgel werd in 1876 verkocht en verloor in de loop der jaren een groot deel van de kas alsmede enig pijpwerk. In 1983 is de kas weer gecompleteerd en van het uit Oisterwijk afkomstige front voorzien. Daarbij zijn de frontpijpen (C-b1 Prestant 4') nieuw gemaakt. Behalve de Bourdon D 16' is al het overige pijpwerk van Van Gruisen. Ook de windlade en delen van de mechanieken zijn nog van zijn hand. De Holpijp 8' is geheel van metaal.