# Landgraaf-Schaesberg / ca 1843

## R.K. H.H. Petrus en Pauluskerk

*Eenbeukige kerk met toren en twee zijkapellen, gebouwd 1648, in 1914 vergroot met een transept en een nieuw koor. Inwendig kruisgewelven.*

Kas: ca 1843

## Kunsthistorische aspecten

**Literatuur**

*De Orgelvriend* 19/5 (1977), 23-24; 40/7-8 (1998); 17.

**Niet gepubliceerde bron**

Parochie-archief Schaesberg

Monumentnummer 23832

Orgelnummer 1317

## Historische gegevens

Bouwers

Gebr. Müller

Jaar van oplevering

ca 1843

onbekend moment

. pedaalklavier vervangen

. trompetbekers vernieuwd

L. Verschueren C.V. 1961

. restauratie

. nieuwe panelen in achterwand kas geplaatst

. nieuwe windvoorziening aangebracht

. handklavier en pedaalwellenbord vervangen

. windlade van verende sleep-constructie voorzien

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  10 stemmen  Subbas B  Bourdon D  Prestant  Holpijp  Gamba B/D  Octaaf  Fluit (Trav.)  Octaaf  Mixtuur  Trompet B/D | 16’  16'  8'  8'  8'  4'  4'  2'  3 st.  8' |

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3 | c  2  1 1/3  1 | c1  2 2/3  2  1 1/3 | c2  4  2 2/3  2 |

Toonhoogte

a1 = 437 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f1, wellenbord aangehangen tot d1

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

70 mm

Plaats klaviatuur

linkerzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen h en c1.

Het exacte bouwjaar van het instrument kan niet meer in de parochie-archieven achterhaald worden. Op grond van overeenkomsten met het orgelmeubel te Müntz (1843) is een datering rond 1843 zeer plausibel. Tussen 1851 en 1859 hebben de Gebr. Müller een uitbreiding met een Onderpositief voorgesteld, die echter nooit is gerealiseerd.

Het pijpwerk is geheel origineel, met uitzondering van de laat 19e-eeuwse bekers van de Trompet en enkele pijpen van de Mixtuur die in 1961 zijn vernieuwd. Het instrument verkeert op dit moment (2001) in slechte staat.