# Oldebroek / 1844

## Gereformeerde Kerk

Kas: 1844 / 1969

## Kunsthistorische aspecten

Om de intenties van Lindsen bij de bouw van dit orgel naar waarde te kunnen schatten, dient men de gedisproportioneerde onderbouw uit 1969 weg te denken. Het instrument was oorspronkelijk een balustrade-orgel. Het bevat drie ronde torens en gedeelde vlakke tussenvelden met tegengesteld labiumverloop. De decoratie is eenvoudig. In de lijsten onder het pijpwerk zijn cannelures aangebracht, de lijsten tussen de etages van de velden zijn voorzien van strikken. Boven de tussenvelden zijn C-voluten aangebracht, iets dat Lindsen met een zekere voorkeur deed. Men zie zijn orgels in Maarssen deel 1819-1840, 338-339), Veere (1855) en Haarlem (1856).

Op de voluten bij het orgel in Oldebroek orgel ziet men een soort bloemenslinger. De blinderingen bestaan uit nogal stevig voluutwerk met hier en daar wat vegetatieve elementen, in de middentoren aangevuld met twee bescheiden draperieën. De vóór 1969 aanwezige, in zaagwerk uitgevoerde vleugelstukken en de bolvormige bekroningen op de torens, waren waarschijnlijk een toevoeging uit later tijd.

**Literatuur**

Jan Jongepier, 'Het voormalige orgel van het R.K. Weeshuis te Utrecht'. *Het Orgel*, 70/4 (1974), 147, 153.

*Het Orgel*, 66/2 (1970), 47-48.

Maarten Seijbel, *Zes eeuwen Veluwse Orgels.* Zaltbommel, 1975, 56-59.

**Niet gepubliceerde bron**

W.G.J. van Breukelen, *H.D. Lindsen, een Utrechts orgelmaker.* Utrecht, 1981, 18-19.

## Historische gegevens

Bouwers

1. H.D. Lindsen

2. R. Kamp

3. J. de Koff & Zn

4. Hendriksen & Reitsma

Jaren van oplevering

1. 1844

2. 1951

3. 1969

4. 1974

Oorspronkelijke locatie

Utrecht, R.K. Weeshuis

Dispositie volgens Broekhuyzen ca 1850-1862 (U17)

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  Prestant  Bourdon  Viol di Gamba D  Octaaf  Roerfluit  Quint  Octaaf  Mixtuur B/D | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  3-4 st. |

tremulant

ventil

aangehangen pedaal

twee blaasbalgen lang 7 en breed 4 vt

onbekend moment

. Mixtuur B/D 3-4 st. gereduceerd tot 2-3 st.

M. Maarschalkerweerd & Zn 1895

. nieuw orgel; oude verkocht aan M. Vermeulen (Woerden)

M. Vermeulen 1895?

. orgel geplaatst te Oldebroek, Gereformeerde Kerk

R. Kamp 1951

. orgel uitgebreid met vrij pedaal met Subbas 16’

. pedaalklavier vernieuwd

. windlade hersteld en van kantsleep voorzien

. Gamba D 8' uitgebreid met klein octaaf, + Hobo D 8'

J. de Koff & Zn 1969

. orgel gewijzigd en overgeplaatst naar nieuw kerkgebouw

. kas van onderbouw voorzien en opnieuw geschilderd

. nieuwe pedaallade aangebracht met gereserveerde tweede pedaalstem

. nieuwe klaviatuur aangebracht; mechanieken en registeropschriften vernieuwd

Dispositie 1969

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Manuaal*  Prestant  Holpijp  Viola di Gamba  Octaaf  Roerfluit  Quint  Octaaf  Mixtuur  Hobo D | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  2-3 st.  8' | *Pedaal*  Subbas  gereserveerd | 16' |

pedaalkoppel

Hendriksen & Reitsma 1976

. orgel uitgebreid met borstwerk en tweede pedaalstem

Hendriksen & Reitsma 1977

. Hobo D 8' → Trompet 8'

## Technische gegevens

Werkindeling

hoofdwerk, borstwerk, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Hoofdwerk* (I)  9 stemmen  Praestant  Holpijp  Viola di Gamba  Octav  Roerfluit  Quintfluit  Octav  Mixtuur  Trompet | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  3-4 st.  8' | *Borstwerk* (II)  6 stemmen  Roerfluit  Gedekt Fluit  Prestant  Nasard  Sesquialter  Kromhoorn | 8'  4'  2'  1 1/3'  2 st.  8' | *Pedaal*  2 stemmen  Subbas  Gedekt | 16'  8' |

Werktuiglijke registers

koppelingen HW-BW, Ped-HW, Ped-BW

tremulant

Samenstelling vulstemmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesquialter | C  4/5  2/3 | G  1 1/3  4/5 | d  1 3/5  1 1/3 | a  2 2/3  1 3/5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3 | c  2  1 1/3  1 | c1  2 2/3  2  1 1/3  1 | c2  4  2 2/3  2  1 1/3 |

Toonhoogte

a1 = 441 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f1

Windvoorziening

twee magazijnbalgen

Winddruk

HW, Ped 78 mm, BW 61 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde