# Harmelen / ca 1845

## Hervormde Kerk

**koororgel**

Kas: ca 1845

## Kunsthistorische aspecten

## Historische gegevens

Bouwer

Talsmanschlager

Jaar van oplevering

ca 1845

Oorspronkelijke locatie

Ceska Lipa, Tsjechië

onbekend moment

. orgel geplaatst te Harmelen, Hervormde Kerk

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| Manuaal  *4 stemmen*  Coppel Major  Coppel Minor  Prinzipal  Quinta | 8’  4’  2’  1 1/2’ |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

naar Sorge

Manuaalomvang

CDEFGA-c3

Windvoorziening

twee spaanbalgjes

Winddruk

45 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

## Bijzonderheden

De ondertoetsen van het handklavier zijn van pruimenhout; de beuken boventoetsen zijn belegd met ivoor. De twee spaanbalgjes liggen boven op de kas en kunnen met de hand worden bediend. Het pijpwerk van de Coppel Major 8’ en de Coppel Minor 4’ is geheel van hout; de beide andere registers zijn van metaal. De dispositie en het kort octaaf zijn typerend voor het Boheemse positief tot ca 1850.