# Rosmalen-Maliskamp / 1848

## Bernadetteklooster

Kas: 1848

## Kunsthistorische aspecten

Dit orgel draagt de signatuur van J.A. Mennes en het jaartal 1848. Het is een met mahonie-fineer afgewerkt secretaire-orgel, waarvan de klaviatuur door middel van een uitneembare klep, die bij een echte secretaire als schrijfblad dienst zou doen, aan het gezicht kan worden onttrokken. De kast rust aan de voorzijde op brede geprofileerde ronde poten en aan de achterzijde op klossen. De zijstijlen zijn spiraalvormig en eindigen in een verkropt en uitstekend deel van de kap. In de onderkast twee deuren; op de rechter is een robbellijst aangebracht. Boven het klavier bevindt zich een met doek bespannen raamwerk. De kap heeft een vloeiend gebogen profiel. Het is interessant dit gedateerde secretaire-orgel te vergelijken met het eveneens gedateerde instrument in Melissant (1843). Vijf jaren en een wereld van verschil. In Melissant overheersen nog de hoekige strakke vormen van het neoclassicisme. Bij dit meubel zijn de vormen soepeler en vloeiender geworden, wat past bij de ontwikkelingen in het meubelvak van na 1840.

**Literatuur**

Frans Jespers, *Brabants Orgelbezit, een inventarisatie van Brabantse orgels*. ’s-Hertogenbosch, 1975, 122.

Frans Jespers, *Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900*. ’s-Hertogenbosch, 1983, 312.

*De Mixtuur*, 56 (1987), 271-275

S.W.J. Schade van Westrum, ‘Enige aanvullende gegevens over de orgelmaker Mennes’. In: Victor Timmer en Ton van Eck, *Abraham zien en andere verhalen over het orgel*. Voorburg, 1985, 88-93.

Monumentnummer 32717

Orgelnummer 1286

## Historische gegevens

Bouwer

J.A. Mennes

Jaar van oplevering

1848

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

J.A. Mennes 1853

. Dulciaan D 8’ → Fluit Travers D 8’

ca 1946

. orgel geplaatst te Lage Zwaluwe, R.K. noodkerk

1953

. orgel overgeplaatst naar Veldhoven, Kapel Koningshof, zusters van het H. Hart

L. Verschueren C.V. 1962

. restauratie

onbekend moment

. Fluit Travers D 8’ $ Open Fluit D 8’

Pels & Van Leeuwen 1979

. orgel gerestaureerd en overgeplaatst naar Bernadetteklooster te Rosmalen-Maliskamp

. windlade en houten pijpwerk hersteld

. - Open Fluit D 8’, + Dulciaan D 8’

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| Manuaal  8 stemmen  Holpijp B/D  Praestant D  Viola di Gamb D  Praestant B/D  Fluit  Quint D  Octaav B/D  Dulciaan D | 8’  8’  8’  4’  4’  3’  2’  8’ |

Werktuiglijke registers

ventiel

windzicht

Toonhoogte

a1 = Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg met enkele vouw (1848)

Winddruk

mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen h en c1.