# Meppel / 1874

## Christelijke Gereformeerde Kerk

Kas: ca 1875/1988

## Kunsthistorische aspecten

**Literatuur**

Jan Jongepier, 'Het orgel in de Chr. Geref. kerk te Meppel'. *Het Orgel*, 84/7-8 (1988), 334-338.

*Het Orgel*, 85/2 (1989), 68-69.

*Het Orgelblad*, 13/11 (1970).

**Niet gepubliceerde bron**

A. Bouman, *Dispositiecahier VIII-A.*

Orgelnummer 960

## Historische gegevens

Bouwers

1. P. Flaes

2. G. Knoppers

3. G.A.C. de Graaf

Jaren van oplevering

1. 1874

2. 1907

3. 1962

Oorspronkelijke locatie

Amsterdam, Engelse kerk (Begijnhof) in kas Christian Müller (1753)

Dispositie 1874

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Hoofdwerk*  Bourdon  Prestant  Roorfluit  Quintadeen  Octaaf  Fluit  Quint  Octaaf | 16'  8'  8'  8'  4'  4'  3'  2' | *Nevenwerk*  Holpijp  Salicionaal  Viola di Gamba  Roorfluit | 8'  8'  8'  4' |

aangehangen pedaal

manuaalkoppel

magazijnbalg met twee schepbalgen

1906

. Flaes-binnenwerk verwijderd

G. Knoppers 1907

* Flaes-binnenwerk in nieuwe kas met ouder front geplaatst te Amsterdam, Christelijke Gereformeerde Kerk (Lauriergracht)

. pneumatisch pedaal toegevoegd met Bourdon 16' en Trompet 8' (transmissie van HW)

. HW + Trompet 8'

N.A. van Dam 1927 en 1943

* pneumatische laden voor Quintadeen 8', Salicionaal 8', Violon 8' (HW) en Vox Celeste 8' (BW) toegevoegd

. dispositiewijzigingen:

HW + Salicionaal 8', + Violon 8', + Cornet D 5 st.; Trompet 8' vervangen

NW + Vox Celeste 8'

Ped + Octaafbas 8'

G.A.C. de Graaf 1962

. orgel verbouwd en voorzien van nieuw vrij pedaal op mechanische sleeplade

. pneumatische laden verwijderd

. klaviatuur verplaatst van achterzijde naar voorzijde; nieuwe mechanieken aangebracht

. windlade HW-NW gesplitst en als HW en BW geplaatst

. nieuwe windvoorziening aangebracht

. dispositie gewijzigd

1986

. kerkgebouw gesloten

Mense Ruiter Orgelmakers 1988

. orgel gerestaureerd en geplaatst te Meppel, Christelijke Gereformeerde Kerk

* nieuwe kas met behoud oude front; nieuwe frontpijpen geplaatst, kas opnieuw geschilderd

. technische aanleg als balustrade-orgel hersteld

. klaviatuur aan rechterzijde geplaatst, nieuwe mechanieken en pedaalklavier

. windladen gerestaureerd; nieuwe eiken slepen aangebracht

. dispositiewijzigingen:

HW Mixtuur gereduceerd tot 3 st.

BW - Scherp

## Technische gegevens

Werkindeling

hoofdwerk, bovenwerk, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Hoofdwerk (I)*  10 stemmen  Prestant  Roorfluit  Viola di Gamba  Octaaf  Fluit  Quint  Octaaf  Terts  Mixtuur  Trompet | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  1 3/5'  3 st.  8' | *Bovenwerk (II)*  4 stemmen  Holpijp  Quintadeen  Roorfluit  Gemshoorn | 8'  8'  4'  2' | *Pedaal*  4 stemmen  Bourdon  Octaaf  Fluit  Fagot | 16'  8'  4'  16' |

Werktuiglijke registers

koppelingen HW-BW, Ped-HW, Ped-BW

tremulanten HW, BW

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3 | g  2  1 1/3  1 | g1  2 2/3  2  1 1/3 | g2  4  2 2/3  2 |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f1

Windvoorziening

drie regulateurs

Winddruk

76 mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden

De windladen van 1874 zijn van eiken en voorzien van voorslagen met palmhouten klemmen op een houtschroef. De voorlagen van de HW-lade bevinden zich aan de voorzijde; die van de BW-lade aan de achterzijde. Aan de lade van het HW zijn twee kantslepen toegevoegd. De kantsleep van de BW-lade is sinds 1988 leeg. De roosters dateren voor een deel nog uit 1874.

Pijpwerk uit 1874 bleef bewaard in de volgende registers: HW: Prestant 8' (d2-f3), Roorfluit 8', Viola di Gamba 8', Octaaf 4', Fluit 4', Quint 3' en Octaaf 2'. BW: Holpijp 8', Quintadeen 8' en Roorfluit 4'. Ped: Subbas 16' en Fluit 4' (samen de oude Bourdon 16'). Uit 1962 dateren de registers Terts 1 3/5' (C-H als 1 1/3') en Mixtuur van het HW; Gemshoorn 2' (BW) en Fagot 16' (Ped). C-cis2 van de Prestant 8' dateren uit 1988. Het overige pijpwerk dateert uit 1907 of later (Octaaf 8' Ped) of is in 1962 geplaatst (Trompet 8').