# Vrouwenpolder / ca 1875

## Hervormde Kerk

*Rechtgesloten eenbeukige kerk in gotische vormen, gebouwd in 1624, met gebruik van enige restanten van een in 1572 grotendeels verwoeste voorganger. Inwendig een houten tongewelf. Preekstoel uit 1624.*

Kas: ca 1875

## Kunsthistorische aspecten

Een orgel met een eenvoudig vlak neogotisch front. Het is vijfdelig en bestaat uit drie grote velden met V-vormig labiumverloop, bekroond door wimbergen, met smallere recht afgesloten velden daartussen, eveneens met een V-vormig labiumverloop.

De decoratie is zeer eenvoudig. Blinderingen aan de pijpvoeten ontbreken. Het middenveld is voorzien van toten die zich verdichten tot een rozet met driepas. De andere velden hebben alleen aan beide zijden een enkele toot. De wimbergen worden geflankeerd door pinakels, terwijl een smaller pinakel als bekroning dient. Op de bovenlijsten van de wimbergen zeer bescheiden hogels en in elk der toppen een klein rozet. Op de onderlijst eenvoudig sjablone-schilderwerk met onder meer rozetten met vierpas.

Het is niet mogelijk deze orgelkas met enige nauwkeurigheid te dateren. Zij zou eventueel wel uit omstreeks 1875 kunnen dateren.

Monumentnummer 37009

Orgelnummer 1838

## Historische gegevens

Bouwers

1. onbekend

2. Pels & Van Leeuwen

Jaren van oplevering

1. ca 1875

2. 2005

Oorspronkelijke locatie

onbekend

Valckx & Van Kouteren 1936

. orgel geplaatst te Vrouwenpolder, Hervormde Kerk

Pels & Van Leeuwen 1971

. Violon 16' → Dulciaan 8', Sexquialter D → Octaaf 2'

Pels & Van Leeuwen 2005

. orgel uitgebreid met vrij pedaal voorzien van Subbas 16'

. pedaalomvang uitgebreid van C-g tot C-d1

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Manuaal*  8 stemmen  Prestant  Holpijp  Gamba  Octaaf  Fluit  Octaaf  Mixtuur  Dulciaan | 8'  8'  8'  4'  4'  2'  3-4 st.  8' | *Pedaal*  1 stem  Subbas | 16' |

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3 | c  1 1/3  1  2/3  1/2 | c1  2  1 1/3  1  2/3 | c3  2 2/3  2  1 1/3  1 |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-d1

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

72 mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden

Van de Prestant 8' staan de pijpen voor C-fis1 in het front opgesteld; de overige pijpen, voorzien van expressions, staan op de lade. Het groot octaaf van de Holpijp 8' is van hout, de rest is van metaal. De Octaaf 4' is geheel voorzien van expressions. De Fluit 4' is van metaal, C-f2 gedekt; het hoogste octaaf is open, conisch.