# Gelselaar / 1891

## Hervormde Kerk

*Zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische vormen, gebouwd in 1841.*

Kas: 1891

## Kunsthistorische aspecten

Een bescheiden orgeltje met een front dat bestaat uit twee rondboogvelden met een V-vormig labiumverloop en een rondbogige decoratie aan de pijpuiteinden. De zijstijlen zijn behandeld als een soort pilasters die een bescheiden hoofdgestel dragen met modillons. In het midden is een gebogen fronton aangebracht, geplaatst op een onderbouw met consoles. Twee vergelijkbare rondboogvelden vindt men ook in het aan Ehrenfried Leichel toegeschreven orgeltje dat zich thans in de Oud-Katholiek Kerk te Oudewater (ca 1880, deel 1878-1886, 156-157) bevindt. Het instrument in Gelselaar heeft echter, ondanks zijn bescheiden omvang, een monumentalere uitstraling.

**Literatuur**

*Het Orgel*, 6/4 (1891).

J.F. van Os, *Oude Orgels in Oost-Gelderland*. Elburg, 2003, 94.

**Niet gepubliceerde bron**

Orgelarchief Lambert Erné.

Orgelnummer 2248

## Historische gegevens

Bouwer

E. Leichel

Jaar van oplevering

1891

H.J. Vierdag 1956

. restauratie

. ventielkast windlade vergroot

. - Gamba 8', + Mixtuur 4 st.

E. Verschueren 1975

. restauratie

. nieuwe registerknoppen en opschriften

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Manuaal*  4 stemmen  Prestant  Holpijp  Octaaf  Mixtuur | 8'  8'  4'  4 st. | *Pedaal*  1 stem  Subbas | 16' |

Werktuiglijk register

pedaalkoppel (trede)

loze knop

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3  1/2 | c  2  1 1/3  1  2/3 | c1  2 2/3  2  1 1/3  1 | c2  4  2 2/3  2  1 1/3 |

Toonhoogte

a1 = 450 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-c1

Windvoorziening

magazijnbalg (1891)

Winddruk

72 mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden

De orgelkas is van naaldhout. De magazijnbalg bevindt zich boven in de kas.

De klaviatuur kan met deurtjes worden afgesloten. De registerknoppen zijn voorzien van ronde trekstangen en zijn in een horizontale rij boven de lessenaar geplaatst.

De windlade is chromatisch ingedeeld.

C-H van de Prestant 8' zijn open houten binnenpijpen die vóór en opzij van de lade zijn afgevoerd. In het front staan c-a (evenals acht stomme pijpen), het vervolg staat op de lade. De Holpijp 8' is geheel van hout. De Subbas 16' is eveneens geheel van hout en staat achter het Man.