# Hem / 1897

## R.K. Kerk H. Theresia van Lisieux

*Eenvoudige kleine zaalkerk uit 1930 naar ontwerp van J. Duynstee met lage zijmuren en een hoog zadeldak. Als rudimentaire klokkentoren geldt een opengewerkte verlenging van de top van de 'westgevel' waarin een luidklokje is opgenomen.*

Kas: 1897

## Kunsthistorische aspecten

Ook de firma Ypma is in de laatste jaren van de 19e eeuw overgestapt op het ‘standaardfront’ voor kleine orgels in die tijd: het driedelige blokvormige model, gebaseerd op een van Laukhuffs *Musterprospekte* en door gerenommeerde bedrijven als de firma J. Bätz & Co en Maarschalkerweerd & Zn regelmatig toegepast.

In Hem zijn de zijvelden voorzien van spitsbogen, en bekroond met een spitsboogfries met aan de bovenzijde een tootlijst en op de hoeken pinakels zonder hogels. Het middenveld is gedecoreerd met een tootboog, en bekroond door een wimberg met daarbovenop een kruisbloem.

## Historische gegevens

Bouwer

L. Ypma & Co

Jaar van oplevering

1897

Onbekend moment

* pedaalklavier verwijderd en opgeslagen achter het orgel
* Voix Celeste 8' geplaatst; Gamba 8' $ 4'; 4' $ 2'

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  6 stemmen  Prestant  Holpijp B/D  Fernfluit  Gamba  Vox Celeste  ……… | 8'  8'  8'  8'  8'  4' |

Toonhoogte

niet meetbaar

Temperatuur

niet vast te stellen (waarschijnlijk evenredig zwevend)

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-H

Windvoorziening

magazijnbalg met in- en uitspringende vouw (1897)

Winddruk

niet meetbaar

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen H en c.

Het instrument is al geruime tijd buiten gebruik. De windvoorziening is afgekoppeld. Het oorspronkelijke orgelbankje is nog aanwezig.

Fis-h van de Prestant 8' staan in het front, het vervolg staat op de lade; C-F zijn waarschijnlijk gecombineerd met de Holpijp 8'. De oorspronkelijke Viola 8' is opgeschoven tot 4'. De Holpijp 8' is geheel van metaal. De Vox Celeste dateert van later datum. Het oorspronkelijke vier-voets register is op enig moment ingekort tot 2'. Het pijpwerk van de Prestant 8', de Holpijp 8' en de Fernfluit 8' lijkt nog geheel origineel.