# Harkstede / 1901

## Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

*Zaalkerk met eenvoudig torentje uit 1925.*

Kas: 1901

## Kunsthistorische aspecten

Een hybride orgelkas, die in haar tegenwoordige staat waarschijnlijk het resultaat is van de wijziging van 1924. Het lijkt erop dat in ieder geval beide spitse zijtorens nog tot de oorspronkelijke kas hebben behoord. Het vlakke rechthoekige middenveld met het piramidale dak zal vermoedelijk een concept uit 1924 zijn. Onder de zijtorens eenvoudig geprofileerde consoles met bolvormige knoppen.

**Literatuur**

*Het gerestaureerde v.m. Oosterkerkorgel in de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Harkstede.* Z.p. [Harkstede], 1987.

*Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. 5 Fivelingo*. Groningen, 1998, 96-97.

*Het Orgel*, 83/6 (1987), 234.

Orgelnummer 1829

## Historische gegevens

Bouwer

M. Vermeulen

Jaar van oplevering

1901

Oorspronkelijke locatie

Zuidlaren, kapel Stichting Dennenoord

H. Vegter 1926

* orgel overgeplaatst naar Groningen, Oosterkerk
* orgelkas gewijzigd en versmald
* dispositie gewijzigd

1986

* orgel verkocht

Sicco Steendam 1987

* orgel overgeplaatst naar Harkstede, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
* kas opnieuw geschilderd; snijwerk en labia frontpijpen verguld
* nieuwe windvoorziening
* wellenbord Ped deels vernieuwd; nieuw beenbeleg ondertoetsen handklavier
* nieuwe frontpijpen
* windlade gerestaureerd
* C-h Bourdon 16' verwijderd; - Quint D 1 1/3', - Trompet 8'; C-h Octaaf 4' en Quint 3' vervangen, nieuwe Cornet

Sicco Steendam 1996

* C-Dis Prestant 8' en C-H Holpijp 8' vervangen door bestaand pijpwerk van elders; overige houten pijpwerk nieuw geleverd

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  9 stemmen  Bourdon D  Prestant  Holpijp  Viola di Gamba  Octaaf  Fluit  Quint  Octaaf  Cornet D | 16'  8'  8'  8'  4'  4'  3'  2'  3 st. |

Samenstelling vulstem

Cornet c1 2 2/3 - 2 - 1 3/5

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-d1

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

90 mm

Plaats klaviatuur

linkerzijde

## Bijzonderheden

Bij de bouw van dit orgel maakte Vermeulen gebruik van een bestaande windlade en bestaand pijpwerk. De lade en het metalen pijpwerk dateren uit het midden van de 19e eeuw. Het houten pijpwerk was, gezien de diverse facturen, uit verschillende instrumenten afkomstig.

De eiken windlade is voorzien van grenen sponsels. De ventielen zijn door Vermeulen vervangen. De indeling van de lade is chromatisch.

C-E van de Prestant 8' zijn houten binnenpijpen; F-h staan in het front (1987), de discant staat op de lade. De Bourdon D 16' is van hout (1996) evenals C-H van de Holpijp 8' (1996). De Viool 8' is van C-H gecombineerd met de Holpijp 8'. De Octaaf 4' staat van C-F in het front (1987), het vervolg staat op de lade en is grotendeels oud. De bas van de Fluit 4' is van hout (1996), de discant is van metaal en tot en met f2 gedekt; het vervolg is open. C-h van de Quint 3' dateren uit 1987, de discant is oud. De Cornet staat op een kantsleep en dateert geheel uit 1987.