# Simonshaven / 1909

## Hervormde Kerk

*Gepleisterde neoclassicistische zaalkerk met geveltoren, gebouwd in 1852 op de plaats van de door brand verwoeste middeleeuwse kerk. Het interieur is voorzien van pilasters en een gestukadoord houten koofplafond. Preekstoel met doophek en enkele luifelbanken uit de bouwtijd.*

Kas: 1909

## Kunsthistorische aspecten

Een vijfdelig front, dat vrijwel identiek is aan het Dekkerorgel te Brouwershaven. Het heeft een halfronde middentoren, spitse zijtorens en vlakke tussenvelden op verhoogde pijpstok. Het orgel is een eenheid met gehele balkon en is subtiel gedecoreerd. Aan de onderzijde van de pijptorens zijn consoles aangebracht, die fraai zijn bewerkt en worden ondersteund door een knop. De tussenvelden lopen schuin op tegen de middentoren, de bovenlijst is hier gecanneleerd en aan boven en onderzijde gedecoreerd met een C-voluut. De pijpuiteinden zijn alle geblindeerd met gevarieerd gezaagd boogwerk met aan de bovenzijde bij de pijptorens in het midden een hangende lelie. Bij de vleugelstukken zijn te zien een lang uitgerekte S-voluut, enkele krullen, fluiten en hoorns. De drie pijptorens zijn bekroond met smalle sierpotten met daartussen samengestelde vormen - uit knoppen en voluten - waarbij de vorm van het middelste opzetstuk sterk doet denken aan een harp.

**Literatuur**

*De Mixtuur*, 84 (1996), 177-179.

## Historische gegevens

Bouwers

1. A.S.J. Dekker

2. E. Mühleisen

Jaren van oplevering

1. 1909

2. 1961

Dispositie 1909

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  Prestant  Holpijp  Céleste D  Octaaf  Flûte dolce  Quint  Octaaf | 8'  8'  8'  4'  4'  3'  2' |

octaafkoppel

vaste combinaties P F O

ventiel

E. Mühleisen 1961

. nieuw orgel in oude kas

G. van Buuren 1982

. windvoorziening gewijzigd

. intonatie gecorrigeerd

G. van Buuren 1993

. samenstelling Fourniture gewijzigd

. herintonatie

. ¼ komma stemming gelegd

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Manuaal*  6 stemmen  Montre  Bourdon  Prestant  Flûte  Doublette  Fourniture | 8'  8'  4'  4'  2'  3-5 r. | *Pedaal*  1 stem  Bordun | 16' |

Werktuiglijk register

tirasse

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fourniture | C  1 1/3  1  4/5 | c  2  1 1/3  1  4/5 | c1  2 2/3  2  1 3/5  1 1/3 | c2  4  2 2/3  2  1 3/5  1 1/3 |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

¼ komma middentoon

Manuaalomvang

C-g3

Pedaalomvang

C-f1

Windvoorziening

schwimerbalg

Winddruk

mm

Plaats klaviatuur

linkerzijde

## Bijzonderheden