# Steenbergen / 1903

## R.K. St-Gummaruskerk

# koororgel

*Centraliserende driebeukige kruisbasiliek, gebouwd in 1900-1902 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. Na oorlogsschade is de kerk in 1949-1950 hersteld waarbij alle kappen en de vieringtoren zijn vernieuwd.*

Kas: 1903

## Kunsthistorische aspecten

De kas van dit orgel lijkt sterk op die in de St-Willibrordus te Rhoon. Ook hier de blokvorm en drie uiterst sober gedecoreerde spitsbogige pijpvelden, waarvan de middelste wordt bekroond door een bescheiden wimberg met enige hogels. Blinderingen ontbreken geheel. Evenals in Oss (deel 1886-1894, 225), wordt de orgelkas door een schildddak afgedekt. Dit heeft in Rhoon geen equivalent.

**Literatuur**

Jos Laus, *Maarschalkerweerd & Zoon Orgelmakers te Utrecht.* Alphen aan den Rijn, 2008, 81, 322, 383, 529.

Monumentnummer 34519

Orgelnummer 1400

## Historische gegevens

Bouwer

Maarschalkerweerd & Zn

Jaar van oplevering

1903

Oorspronkelijke locatie

Roosendaal, St-Jozefgesticht

Onbekend moment

* orgel overgeplaatst naar klooster Mariadal, Roosendaal

Onbekend moment

* orgel overgeplaatst naar Halsteren, bejaardentehuis St-Elisabeth

1978

* orgel in eigen beheer geplaatst te Steenbergen, R.K. St-Gummaruskerk

P. Collon 1982

* intonatie gecorrigeerd

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  4 stemmen  Prestant  Holpijp B/D  Gamba  Fluit | 8'  8'  8'  4' |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-H

Windvoorziening

magazijnbalg met twee schepbalgen (1903)

Winddruk

84 mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden

De Holpijp 8' is gedeeld tussen H en c; de Prestant 8' en de Gamba 8' beginnen op c.

Het handklavier bevindt zich in een aanbouw tegen de kas. De registertrekkers zijn direct boven het klavier aangebracht en voorzien van porseleinen naamplaatjes. Onder de middelste drie knoppen is in liggende positie de in gotisch lettertype ingelegde firmasignatuur aangebracht. De magazijnbalg ligt in de onderkas. De pompboom is niet meer aanwezig, wel bevindt zich in de rechterzijwand het originele windzicht. De lade ligt op gelijke hoogte met het handklavier. De lade is ingedeeld in hele tonen vanuit het midden aflopend met de Cis-zijde boven de klaviatuur.

Het pijpwerk is geheel van metaal, van het binnenpijpwerk zijn alle bovenlabia spits geritst. In het middenveld van het front spreken c-gis van de Prestant 8', de zijvelden zijn loos. C-D van de Holpijp 8' staan op een vervoerstok achter de lade, Dis-Fis staan achter het middenveld van het front. Van de Gamba 8' staan c-f op een vervoerstok achter de lade. Van de Fluit 4' zijn C-h1 gedekt en c2-f3 conisch open met boogvormige opsneden. Prestant 8' en Gamba 8' zijn integraal voorzien van expressions. Zijbaarden zijn aanwezig bij beide fluitregisters (integraal) en bij c-h1 van de Gamba 8'.